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第一章 投标须知
一、招标项目
项目名称：新建27个国家教育考试标准化考场；
项目预算：45.39万元；
项目具体内容、要求见招标文件（第二章）。
二、投标人的资格条件
投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定外，还必须具备以下资格要求：
1.投标人必须是遵守中华人民共和国的相关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的独立法人（不接受联合体投标人）；
2.投标人具有本项目相关经营范围；
3.投标人若非自行生产投标方案中提供的核心设备（定焦广角摄像机、音频解码器、NVR存储器、屏蔽仪、网络时钟终端等），必须提供投标人取得的产品制造商代理资格或授权函（签订合同前提供）；
4.投标人必须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（需提供承诺书，格式自拟，必须包含此条内容，加盖公章）；
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法或不良记录承诺（需提供承诺书，格式自拟，必须包含此条内容，加盖公章）；
6.投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重为违法失信行为记录名单内（提供网页截图，加盖公章）。
注：投标人必须在投标文件中对以上资格要求逐条响应并提供有效证明材料及相关承诺书，否则将导致投标无效。
三、投标人资格审查方式
开标时进行资格审核，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。
四、招标文件
投标人可直接在学校网站（http://zbb.hyit.edu.cn/或http:// www.hyit.edu.cn/html/zhaobiaogonggao/）下载招标文件电子文档，招标文件资料费售价200元/份，投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知采购人，采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面、传真或电子邮件形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人将不予受理）。
在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正（变更、补充）公告的方式进行修正（在原招标公告发布网站发布），不单独进行通知。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，淮阴工学院有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。
五、投标保证金
投标保证金金额为8000元整。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在开标后办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后联系使用单位办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。发生下列任一情况的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；
（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；
（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人、评委、招标办工作人员有私下接触的；
（6）中标人在规定期限内未签订合同的；
（7）中标人在规定期限内未按规定交纳履约保证金。
六、投标文件组成
1.投标函（见第四章）。
2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、保险、安全、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。
3.资格证明材料：法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）和授权委托人身份证（复印件），营业执照（复印件），税务登记证（复印件），资格条件中要求的其他相关材料。
4.项目实施或集成方案、售后服务、质保时间、质量保障情况。
5.所投设备(包括能实现特定功能的所有配件或附件)的技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章）。
6.2015年1月以来与本项目相关的业绩目录及证明材料（目录包含供货单位、供货时间、金额、主要设备、供货单位联系人姓名及联系电话等信息；提供与本项目直接相关的供货合同等材料）。
7.其他相关材料。
1-7项材料按顺序装订，原件备查。
七、投标文件递交时间、地点
1.投标文件递交时间：2018年12月5日上午9:00-10:30。
2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、招标文件材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。
3.投标文件要求：编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，招标人不退还投标人所投招标文件。
八、现场勘察时间
2018年11月21日下午2：00，淮阴工学院萧湖双创基地；
供应商必须参加现场勘察并签到，未参加现场勘察的投标视为无效投标；
勘察联系人：吴老师，联系电话13952381741.
九、开标时间及地点
1.开标时间：2018年12月5日下午3:30（暂定）；  
2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。
十、评标办法
评标委员会将本着公平、公正、公开原则，对投标人的报价、技术、资质、业绩、服务等方面因素进行综合评分。若投标不足三家或有效响应不足三家，淮阴工学院有权采用竞争性磋商等其他方式确定供货商。
评标方法采用综合评分法。评标小组仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标小组将依据评分标准进行评标，本评分标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的为第一中标候选人。
评分标准如下：
	评分因素
	评分标准

	价格:45分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40        
注：报价得分精确到小数点后两位。　

	技术要求：
23分
	设备产品中带★的必须满足，否则作无效标。
投标人所投产品技术参数完全满足招标文件“设备性能技术指标要求”的得20分。
每有一项正偏离（须提供证明材料，并经2/3以上评委认可）加0.5分，最多加3分；以20分为基数，每有一项负偏离扣1分，超过10项得0分。

	方案：12分
	核心设备（定焦广角摄像机、音频解码器、NVR存储器、屏蔽仪、网络时钟终端等）为江苏省教育考试院入围品牌产品，否则为无效投标。投标产品的其他主要设备（教师摄像机、CVR存储器、服务器）全部为推荐品牌的得3分，其他酌情打分。
投标文件能够充分理解项目的需求与应用，进行充分设计和响应,技术和实施方案切实可行、内容具体详实。提供完善的与我校现有标准化考场巡查系统平台对接方案，根据提供关键技术和集成施工工艺的、实施难点及解决方案及佐证材料和验收方案等，按其优良排序，优秀 9-8分，良好7-6，一般 5-4分，2/3以上评委认为方案有重大偏离不得分。

	企业资质与业绩：8分
	投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告，AAA级的得2分，AA级的得1分，提供证书复印件原件备查，不提供不得分；
投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书得1分；
投标人具备信息安全管理体系认证证书(ISO27001)得1分；
2015年1月以后，具有考试标准化考场类项目成功案例的，每个得1分，最高得4分（提供合同及验收报告复印件，原件带至现场备查）。

	售后服务：
10分
	本项目免费质保和服务期5年，在承诺此基础上每增加1年，得1分，最多得2分；
满足本项目质量保证期要求、提供现场服务及支持方案、对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有切实可行方案，重大考试来人现场保障承诺及日常维保服务响应时间等提供承诺和具体方案、计划。优秀6-5分、良好4-3分、一般2-0分。
售后服务便利，在江苏省内有公司或分公司的加1分，在淮安有公司或分公司或淮安本地化服务证明（本地办事处成立时间不少于半年）的加2分（不累计加分，提供营业执照复印件、办事处证明或委托合同等材料，原件备查）。

	综合评价：
2分
	根据投标文件响应情况、规范性等方面进行评价，最多得2分。



十一、无效投标与废标
1.无效投标
有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：
（1）未按招标文件要求交纳投标保证金的；
（2）未按照要求密封、盖章的；
（3）不符合招标文件规定的资格要求的；
（4）投标报价高于招标文件规定的最高限价，或显著高于市场价格的；
（5）同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（10）不同投标人的投标文件相互混装；
（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，或有损害采购人利益的规定的；
（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；
（14）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；
（15）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；
（16）投标有效期不足的；
（17）供应商所投核心设备（网络音视频解码器、NVR存储、高清摄像机、网络时钟终端、全频段阻断作弊防控设备）未在江苏省国家教育考试标准化考点升级建设入围产品目录内的；
（18）加“★”的技术指标为负偏离的；
（19）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（20）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.废标
有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
（4）因重要变故，采购任务取消的；
（5）其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。
十二、定标与签约
1.招标项目评审结果确定后，淮阴工学院将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为1个工作日，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。
2.中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者招投标办公室工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或招投标办公室工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；
（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委发现的；
（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。
在此情况下一经认定，报经淮阴工学院招标领导小组批准，淮阴工学院招投标办公室有权取消原中标候选人中标资格，有权重新组织采购或递补中标候选人。
3.质疑处理
（1）参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公示之日起7日内，以书面形式向采购人（招投标办公室）提出质疑。非书面形式、7日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。
（2）质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等），采购人有权不予受理。
（3）未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。
（4）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。
（5）采购人将在收到投标供应商的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
3.评审结果公示期满，中标单位在三日内来淮阴工学院领取中标通知书，并在一周 内与淮阴工学院签订合同。若发生中标商未按规定时间签订合同，淮阴工学院将视该中标商放弃此次中标权，淮阴工学院有权不退还该中标商所交纳的投标保证金、取消一定时间内的投标资格，淮阴工学院有权决定排名第二的递补为中标单位或重新组织招标。
4.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为淮阴工学院与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经淮阴工学院同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则淮阴工学院有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
5.投标人中标后，淮阴工学院发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或淮阴工学院的解释，淮阴工学院将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，淮阴工学院将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。
6.货物和服务的追加和减少
（1）采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，淮阴工学院可以与中标人协商签订补充合同，追加量不超过合同总额的10%。
（2）采购结束后，淮阴工学院若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
6.投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标（中标）资格，没收投标（履约）保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。
十三、本次招标工作接受淮阴工学院监察处监督，各投标人如对淮阴工学院招标工作的公正性有异议，可向淮阴工学院监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。
十四、本招标文件解释权归淮阴工学院招标办。本招标文件可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知。
十五、联系方式
技术咨询联系人：吴老师，联系电话：13952381741；
招标办联系人：王老师、董老师，联系电话：0517-83559069/83559815；
联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。
淮阴工学院招投标办公室
2018年11月14日

2
第二章 采购需求及性能要求
[bookmark: _Toc519779199][bookmark: _Toc22501]一、项目需求
（一）建设目标和内容
按照教育部、江苏省的有关要求，实现考场监控及网上巡查系统高清化、作弊防控全频段侦测、应用平台智能化为目标，实现所有考场、视频监控室的实时高清监控、实时录像、全省联网。按照有关要求和考点承载量，要实现以下目标：
1. 网上巡查系统高清化，要配备sip服务器，配备NVR存储或采用云存储。考场、监控室等均需配备高清摄像头。
2. 要建成与省、市及我校枚乘路可视化中心平台之间进行数据传输的专网，保证高清视频的网络传输。
3.使用侦测引导阻断作弊防控设备。
4. 考场内统一使用网络时钟，接受北斗卫星授时。
根据有关建设标准和实际情况，萧湖双创基地需新建27个标准化考场和1个视频监控中心，与现有的我校枚乘路、北京路标准化考场系统实现互联互通，统一指挥调度。本项目为“交钥匙”项目，自验收合格之日起免费质保期为5年。
项目需在12月15日之前建成投入使用，保证今年12月份全国大学英语四、六级考试使用。
投标人须勘察现场并签到，切实了解本项目建设内容后，方可投标。如未到现场勘察，招标人不接受其投标文件或作无效标处理。




网络拓扑图

（二）项目所需执行的相关标准及规范
1. 本项目执行国家、部委标准，执行国家考试院和省考试院有关标准和规定。投标人应参照教育部门的标准制定本项目的标准技术规范，构建本项目的标准体系。
《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》
《国家教育考试综合管理平台建设指南（2017）》
《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院第 147 号令) 
《信息系统安全等级保护定级指南》(GB/T 22240-2008) 
《信息系统安全等级保护实施指南》(GB/T 25058-2010) 
《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》(公信安〔2007〕861 号) 
《信息安全等级保护管理办法》(公通字〔2007〕43 号) 
《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》(公信安〔2007〕861 号) 
《信息安全等级保护管理办法》(公通字〔2007〕43 号) 
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》……………………………………………………………GB∕T28181-2016
《安全防范工程技术规范》…………………………GB50348-2014
《视频安防监控系统工程设计规范》………………GB/50395-2007
《入侵报警系统工程设计规范》……………………GB/50394-2007
《安全防范系统验收规则》…………………………GA308-2001
《智能建筑设计标准》………………………………GB50314-2006
《综合布线系统工程设计规范》……………………GB50311-2007
《建筑物防雷设计规范》……………………………GB50057-94-2000
《厅堂扩声系统设计规范》…………………………GB50371-2006
《建筑隔声评价标准》………………………………GB/T50121-2005  
《会议系统及其音频性能要求》……………………GB/T15381-94
《民用建筑电气设计规范》…………………………JGJ16-2008
《会议电视系统工程设计规范》……………………YD5032-2005
《会议电视系统工程验收规范》……………………YD5033-2005
2.所提供的核心设备产品需为《江苏省国家教育考试标准化考点升级建设入围招标》（项目编号：JSZC-G2017-342）中标入围产品。
（三）项目建设技术要求及实现
1、网上巡查系统
应该满足《国家教育考试网上巡查系统技术规范标准（2017版）》，且采用其中规定的IP模式。设备包括SIP服务器、媒体分发服务器、网络音视频解码器、NVR存储设备等，可为一体化设备提供多种功能，或多台设备提供相关功能，并提供配套的管理软件。
视频编解码需同时支持H.264、H.265，兼容原有标清MPEG4，H.264遵循ISO/IEC 14496-10 高级视频编码 AVC 标准，H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；音频编解码升级为同时支持G.711、AAC，兼容原有MPEG Layer II，并遵循ISO 14496-3 Audio具体规定；音视频流封装支持Program Stream系统流的封装和 Transition Stream 传输流 ；Program Stream系统流和 Transition Stream 传输流的封装标准遵照ISO/IEC-13818-1（2000版本）的具体规定。
高清网上巡查系统应支持《国家教育考试综合管理平台建设指南（2017）》的应用需要，能够和现有国家、省级指挥平台、现有淮安市教育考试院以及我校枚乘路可视化中心的高清标准化考务系统平台系统互联互通，实现对视频图像的实时图像点播、远程控制、存储和备份、历史图像的检索和回放、报警联动、与其它系统的数据接口、音视频实时流的双向编解码、系统的人机交互、用户与权限管理、网络与设备管理、网络信息安全管理、统一命名规则等功能。实现集中统一管理。实现省、市、校指挥中心核心运营平台对考场前端设备和编解码设备统一管理，实现将考场视频监控信息传送到各级指挥中心，从而完成国家-省-市-校4级联网，通过对服务进行描述、注册，建立形成江苏省标准化考场平台的巡查资源目录，供江苏省标准化考点各级巡查中心对巡查资源的互联网远程管理、调阅历史记录和实时查看每个监控点情况，统一传达考试指令、管理考试资源。可在校级区域内完成对视音频设备的自动巡检，并向中心平台上报相关信息，并实现根据考试计划导入逻辑考场信息、分配物理考场、自动生成osd等功能。以上所有功能均必须提供二次开发接口，并能接入标准化考点综合管理平台软件。
高清网上巡查系统实现按《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017）》中的音视频控制传输协议（SIP 协议）中关于中心录像、检索、回放和下载要求，实现学校实时流备份存储，备份存储录像视频码流不小于2Mb，录像时间根据需要设定；并能在学校实现按考场、科目和考试时间进行录像查询、回放等操作，并可由市、省平台统一管理。
支持使用移动APP对监控视频的实时调取。具有完善的权限管理机制，针对不同的考试项目、不同的系统角色设定完善的角色权限体系，并方便工作人员对实时查看的可疑视频图像予以标记说明，并上传至上级用户以及指定的用户。
自动检测摄像头的视频采集状态，包括但不限于：灯光、不聚焦、报警联动及身份识别等。回放智能化，支持六小时内的智能化视频回放，可以自动定位到画面有变化处进行回看。对进出保密室的人员要进行智能人脸检测，自动记录人员驻留时间，识别目标人员是否是允许进入保密室的工作人员，如有问题要发出警报，相关信息可通过接口上传至标准化考点综合管理平台软件。
建设基本要求：
要求考场摄像机安装到指定位置，监控不能有死角。
负责包括高清摄像机、网上巡查核心设备（包括解码器、NVR存储、音视频矩阵等功能）等设备的联调，确保所有设备都能正常工作。
管理平台软件能有效管理本机构和所辖标准化考点网上巡查系统的核心设备（编码设备、解码设备、摄像机等）。
确保在一个考试周期（7*24小时）的时间里，不得出现死机、视频中断、管理平台出错等影响标准化考点正常使用的现象。
2、统一授时系统
建立统一授时系统，采用LED子母授时钟，具备网络接口，通过网络对网络时钟终端统一管理、通过NTP协议对子钟和SIP服务器统一授时，保证时间同步。LED网络时钟功能支持64个字符数、32个汉字数，支持2行显示。
3、作弊防控系统
要求可以屏蔽教室内（-50dBm、室内通透环境下，视周边基站远近）：包含三大运营商的全部2G、3G、4G等手机信号、5G信号根据目前暂定的频谱屏蔽，应当承诺在质保期内根据实际5G商用频谱进行免费升级，屏蔽其它信号种类：对讲机U段、对讲机V段、WIFI、蓝牙、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具（作弊用橡皮擦、手表、格尺、看字笔、眼镜探头等）；可增改、定制、扩展其他信号种类：GPS（卫星定位）、5G等；采用符合国家CCC标准的开关电源供电，配有精密的稳压电路，即使电压波动较大，也不会影响主机工作。
同时配有智能控制系统的平台，可跨地市、多单位、远程联网统一集中控制；B/S架构、浏览器登录管理或C/S客户端架构；可支持远程控制设备开关；支持远程监测设备运行状态；支持定时计划、分组计划开启、关闭设备等功能；支持信号阻断器的运行状态实时反馈，自动报警出现故障的阻断器；支持开关控制、支持7*24小时，连续工作，性能稳定；支持手动查询、自动查询，故障阻断器报警，支持日志查询状态浏览，支持数据备份，恢复权限划分等。
基本要求：（1）负责包括管理服务器、阻断器等设备的联调，确保所有设备都能正常工作。（2）阻断器通过IP网络连接到主控中心，电源集中供电模式统一管理，每个教室部署1台阻断器，考点主控室布置1台管理服务器。阻断器可以在管理服务器的情况下，单独工作。（3）部署1台管理服务器，确保服务器可以和阻断器通信，用于传输控制号。（4）确保在一个考试周期（7*24小时）的时间里，不得出现死机、管理平台出错等影响标准化考点正常使用的现象。
4、视频监控系统
在监控室部署一台高清视频解码器，终端要求支持H.264/H.265等编码格式，分辨率支持1080P、720P、D1、CIF、QCIF等多种格式。需要提供高清视频解码器、MCU服务器、电视墙、高清摄像机及一些不可或缺的配套设备、软件。详细数量及配置要求见主要设备技术参数与配置要求表。
基本要求：
（1）高清视频解码器、电视墙、高清摄像机等设备的联调，确保所有设备都能正常工作。
（2）确保在一个考试周期（7*24小时）的时间里，不得出现死机、视频中断、管理平台出错等影响标准化考点正常使用的现象。
5、考场施工要求及规范
1）考场（教室）设备安装要求如下：
教室内须铺设六类网线和电源线，供标准化考场设备使用。所有电源线路必须走在优质PVC线管内加以保护，主干线路与分支线路接头处须设置优质接线盒。所有弱电线路裸露处须加装保护装置，线路两端须有清晰的标注标签。强电线路与弱点线路的间距不小于30cm。
教室内摄像机、拾音器、led网络时钟和屏蔽仪和监控室的服务器、电视机、解码器、控制计算机等配置数量以满足标准化考场的要求为准。 
所有设备的安装须保证美观、整洁，不得破坏教室原有的装修，严禁开槽作业。
2）考场内安装高清摄像机要求：
摄像机安装时不能正对强光。
在考场内安装摄像机，一般安装在房间角落，其高度在2.5米左右，须将距离摄像机最近的部分进行监控以保证无死角监控整个考场。
3）考场内安装led网络时钟要求：
led网络时钟的安装高度应保证最后排人员能无障碍看清时钟。
4）考场内安装拾音器要求：
全向拾音器采用吸顶安装，应保证能拾取全场的声音。
5）考场内安装屏蔽仪要求：
采用壁挂安装方式，最佳安装高度为离地1.5米至2米，可用膨胀螺钉将设备固定于墙上。教室侧墙或后墙安装均可。
6）监控室电视机安装要求：采用支架式安装方式，最佳安装高度为离地1.5米以上2*2并排。
教室内摄像机、拾音器、led网络时钟和屏蔽仪在安装时应同时加贴设备编号标识。设备编号规则由投标人自行确定，但编号应便于理解和记忆，能根据编号快速定位设备。编号标识所用材料应具有防潮、牢固、字迹清晰等特性。
7）其他
所有网络设备在弱电间按照相关标准安装在机柜内，走线规范、打印标签。
6、相关服务
1）投标人负责项目实施过程中建立质量管理体系、安全管理体系，制定详实可靠的技术实施方案、验收方案、培训方案等。
2）服务考试内容：学业水平测试、自主招生考试、研究生考试等国家级重大考试。
3）中标承建方负责项目产品免费质保和系统技术维护。项目合同免费质保服务期限为5年。
4）质保期间必须做到坏什么换什么，且更换的产品品质和功能不得低于原有产品；考场设备必须留有备件，备件比例不得低于设备总量的1%，硬盘等易耗品备件不得低于5%。
5）每次考试前两周，对考场设备及网络进行巡检，并在考试前两天完成故障设备的维修与更换。考试期间派驻网络维护与设备保障方面的专业技术人员进行现场保障、处理突发事件，确保考试顺利进行。
6）演练安排：每次考试前安排技术人员派驻，配合省考试院进行演练，确保网络畅通、设备运转正常，考试信息顺利上传、下达，并运用到考点各类设备中。
7）非考试期间的故障响应时间不得高于4小时，抵达现场后的排障时间不得大于4小时，否则应进行整机更换；重要考试期间提供全天候专人现场保障，遇到故障必须现场即时解决。
二、设备性能技术指标要求及数量
采购人所列主要设备及数量供参考，投标人根据现场勘察情况结合项目实施所采取的技术方案可在此基础上添加，但不得删减。
	序号
	设备名称
	推荐品牌
	功能、参数要求
	单位
	数量

	1
	定焦广角摄像机（含DC12V电源）
	竞业达、金阳、恒生
	1. 符合《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》技术要求标准的设备。
2. 图像传感器：1/3英寸 Progressive Scan CMOS。
3. 水平分辨率：1920*1080。
4. 水平视角：广角93°
5. 最低照度：彩色：0.001Lux @ F1.2；黑白： 0.0001Lux@ F1.2 ；0 Lux with IR。
6. 支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率支持主码流1080P，子码流支持720P。支持G.711、AAC、MP2L2音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711符合ITU-T G.711标准；AAC符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。
★所投产品必须为省考试院入围产品。
	台
	28

	2
	网络音视频解码器
	竞业达、金阳、恒生
	1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，提供承诺书，具有较高的兼容性，支持符合《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的设备。提供符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》标准的检验报告，提供符合《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的检验报告
2.高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率支持主码流1080P，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持ProgramStream系统流和TransitionStream传输流的封装。H.264符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711符合ITU-TG.711标准；AAC符合ISO14496-3Audio标准；ProgramStream系统流和TransitionStream传输流的封装标准遵照ISO/IEC-13818-1(2000版本)的具体规定。兼容符合2007规范规定的MPEG4视频编码格式（AdvancedSimpleProfile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准。可对原有标清系统编码进行视频解码。具有兼容性，支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 和MPEG等技术规范的音视频编码标准。
3.具有10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，支持TCP/IP协议；支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。
4.2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口；2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口；16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口，支持IP高清信号输入。
★5.支持12路HDMI接口。
6.画面分割显示功能。图像切换能通过手动或编程实现，能够完成独立轮巡和组合轮巡、定点轮巡和定长轮巡。输出支持1/4/6/8/9/12/16/25等画面分割模式，网上巡查图像可任意组合显示。整机解码能力为输出接口数量*8，支持96 路 1080P及以下分辨率。
7.音视频同步。
8.支持多路视频拼接输出。
★9.提供二次开发的软件接口（提供设备生产厂商承诺书复印件加盖投标人公章）。
★所投产品必须为省考试院入围产品。
	台
	1

	3
	NVR存储器
	竞业达、金阳、恒生
	1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求，提供承诺书。NVR存储设备具有较高的兼容性，支持符合《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的设备。提供符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》标准的检验报告，提供符合《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的检验报告
2.嵌入式系统，四核处理器。
3.支持64路1080P视频输入及IPC复合音频输入，采用单台设备。
4.支持8块SATA硬盘，每块容量最大支持6T，满足同时50路以上5天连续不间断存储。
5.支持LINUX操作系统。
6.输入接口2个10/100/1000Mbps自适应。
7.支持HDMI、VGA、USB、RJ45、RS485等接口。
★所投产品必须为省考试院入围产品。
	台
	5


	4
	硬盘
	希捷、西部数据
	4T监控级硬盘
	块
	28

	5
	拾音器
	竞业达、金泽、昊天
	采用高灵敏度全指向性电容咪头，全面拾音，保真度高，回放的语音清晰、干净、低噪音；咪头经过防潮技术处理，寿命更长。自适应动态降噪处理，内置高速DSP数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。回声消除技术有效减少空旷房间的严重回音。
	个
	55

	6
	屏蔽仪
	跨域、竞业达、金阳
	可以屏蔽教室内（-50dBm、室内通透环境下，视周边基站远近）全频段信号。工作频率70MHZ~2700MHZ无缝连续覆盖，另外应当支持5G信号屏蔽，暂定为3300MHZ-3600MHZ，4800MHZ-5000MHZ，并根据最终5G商用频谱调整。
★所投产品必须为省考试院入围产品。
	台
	27

	7
	48口千兆交换机
	华三 、华为、中兴
	48口千兆，2光口，可网管型，同时配备2个单模千兆光模块
	台
	5

	8
	led网络时钟
	竞业达、金阳、恒生
	1、接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议。
2、具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差不超过100us。
3、自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号自动切换到内部时钟状态。
4、支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步。
5、可壁挂方式安装，也可吊装。
6.平均使用寿命〉=10万小时，MTBF〉=2万小时。
7.数据传送时间间隔≦5秒。
8、网络时钟支持主动上报功能，具备时间不同步报警功能、具备网络离线报警功能、具备断电报警功能；
9、可以实现信息发布滚动播放；
★所投产品必须为省考试院入围产品。
	个
	27

	9
	55寸led电视
	创维、夏普、长虹
	55寸，分辨率为1920*1080，支持HDMI、VGA等接口，壁挂或移动支架安装
	台
	4

	10
	信号阻断服务器
	联想、戴尔、惠普
	1、平台采用C/S和B/S两种架构进行建设，采用SQL server数据库，支持目前主流的操作系统。如windows7、WINDOWS SERVER 2008等。采用分布式网络部署，可根据用户的业务发展不断扩展，满足用户的需求。
2.硬件要求
★E5-2609V4*2/16G*2/2T SAS*3 热插拔；
H330/DVDRW/750W双电/导轨/2U机架式；
操作系统 Windows server 2008或以上

	 台	
	1

	11
	管理计算机
	联想、戴尔、惠普
	不低于以下配置：CPU性能相当于Intel Core i5/4G内存 /500G 7200转SATA/DVD刻录(16倍速）/集成显卡/10/100/1000以太网口/光电鼠标 标准键盘/19英寸宽屏显示器/立式机箱。
	台
	1

	12
	移动管理终端
	微软、华为、联想
	英特尔处理器 4415Y,英特尔 HD 显卡 615,屏幕：10 英寸 PixelSense 10 点触控触摸显示屏, 8GB RAM,固态硬盘（SSD）128GB,Wi-Fi：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 兼容,蓝牙 4.1 无线技术,预装正版 Windows 10和Office ，便携键盘，蓝牙鼠标
	台
	1

	13
	教师摄像机（含电源）
	海康、大华、宇视
	1、图像传感器: 1/2.8"Progressive Scan CMOS 有效像素 200万像素，水平解析度 ≥1000TVL，最低照度彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON) 黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON)，20倍光学变焦镜头，白平衡自动/手动/自动跟踪白平衡/日光灯白平衡/钠灯白平衡，增益控制自动/手动，信噪比大于52dB，支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪功能；
2、视频编码：H.265/H.264/MJPEG，支持双码流技术，主码流分辨率为720p、1080p。支持HTTP、RTSP、RTMP等网络协议。音频压缩：G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM
★3、云台功能：水平方向360°连续旋转，垂直方向0°-90°；水平、垂直预置点速度最高可达80°/s, 水平、垂直速度可调；支持20个预置位，支持守望功能，支持断电记忆。（含电源、支架）
★提供产品相关参数检测报告复印件
	台
	27

	14
	CVR网络存储器
	海康、大华、宇视
	64位intel 嵌入式多核处理器，高速缓存;
最大支持128路2M码流的视频并发写入；

支持16个SATA接口，4TB，热插拔磁盘，支持RAID各级别;支持SAS扩展口；
含支持H.265、H.264编码前端自适应接入；
定时录像、手动录像、主子码流录像、报警录像等多种录像方式 
录像备份：本机备份、异地备份 
录像保护：支持关键视频加锁保护、CVR集群业务保护；
查询方式： 按时间、事件类型查询 
2个千兆以太网口，可扩展4个千兆
19 英寸 3U 标准机箱
★提供产品相关参数检测报告复印件
	台
	2

	15
	施工与集成调试、维保
	国产 配套
	含PVC线槽、PVC管、标签、扎带、电工胶布、膨胀螺丝、膨胀管、干壁钉、缠绕管、电源线、光纤跳线、光纤法兰盘、8口光适配器、网线、安装调试等，全部设备5年免费质保和重要考试现场服务
	间
	[bookmark: _GoBack]28

	16
	其他
	
	
	
	




第三章 合同主要条款
1.合同金额
*********（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、安装、调试费、培训费、保险、安全、税费及附件、辅材等一切费用。
[bookmark: _Toc518549017]2.交货期（完工期）
中标人在2018年12月15日前将合同标的运送到采购人指定地点进行安装、调试完毕。
[bookmark: _Toc518549018]3.交货安装地点
江苏省淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院萧湖双创基地。
[bookmark: _Toc518549019]4.付款方式
合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。
[bookmark: _Toc518549020]5.保修期及售后服务
（1）验收合格后整体免费质保和服务       年（不少于5年）；
（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；
（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，并根据买方要求在学校免费举办专门培训；
（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。
6.安装、调试及验收要求
（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；
（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方，完成货物的安装、调试工作；
（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，延期而产生的所有费用由卖方承担。每延期一天，买方有权要求按照合同标的的千分之二金额进行处罚，并可以要求卖方对买方造成的其他损失进行赔偿。
（4）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，签署验收合格报告；
（5）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；
（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。
7．卖方承担本项目供货、安装及调试等过程中的一切安全责任。
 

第四章 投标文件样式
一  投 标 函
淮阴工学院招投标办公室：
我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：
1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。
3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。
5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。
7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
地    址：                             邮政编码：                      
电    话：                             传    真：                      
Email：                            
                  
供应商名称：                                （公章）  
授权代表（签名）：                           
[bookmark: OLE_LINK2] 日   期：                                   


二  法定代表人资格证明
淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
供应商名称：                                  （公章）
日期：                 年         月         日

附身份证复印件

		












三  法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________  ______

授权委托人签字：____________  ________

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

附身份证复印件







四  报价明细表
单位:人民币/元
	序号
	货物名称及商标名
	规格型号、原产地及生产厂名、质保期
	单价（元）
	数量
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                                 元（￥            ）



投标人（加盖公章）：            

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：                  

注：
1.所有价格用人民币报价。
2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。
3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。








五  技术要求响应偏离表

	序号
	项目采购需求中主要技术条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人:     （加盖公章）     
法定代表人或其授权委托人签章:               
注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 
（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。



六 淮阴工学院投标保证金退款单

淮阴工学院财务处：
我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。


                        公司授权代表（签名）：
                                       （公章）
                                      年  月  日


	项目名称、项目号
	

	公司名称
	

	开户行详细信息（支行）
	

	退款账号（退款至原汇款、转账账号）
	

	公司联系人
	

	联系电话
	手机：                      办公电话：


备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。



七  招标文件材料袋格式



项目名称                                   
项目编号                                   
投标内容              全部投标             
投标商名称                                 
投标商法人或授权委托人                         
授权委托人联系电话   （含固定电话和手机）      
投标商传真                                 
投标商地址                                 
投标商电子邮箱                             
投标商邮编                                 
投标时间                                   
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