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第一章 投标须知

一、招标项目
生科学院生物化学实验室（标段一）、面制品加工（标段二）、果酒白兰地（标段三）需要采购仪器设备一批，设备所属标段、序号、名称、数量见下表：
	标段
	[bookmark: _Hlk499916937]序号
	设备名称
	单位
	数量

	[bookmark: _Hlk499756464]标段一
	1
	咀嚼片压片机
	台
	2

	
	2
	保健食品胶囊自动包装机 
	台
	1

	
	3
	袋泡茶全自动包装机
	台
	1

	
	4
	超声微波协同萃取仪 
	台
	1

	
	5
	物料水分快速分析仪 
	台
	1

	
	6
	饮料奶茶杯封杯机  
	台
	2

	
	7
	旋转蒸发器
	台
	3

	
	8
	氧气/二氧化碳检测仪
	台
	1

	
	9
	移液枪
	套
	2

	
	10
	二氧化硫快速检测仪
	台
	1

	
	11
	便携式农药残留测定仪
	台
	1

	标段二
	12
	实验型挤压机
	台
	1

	
	13
	自动连续薄膜封口机
	台
	2

	
	14
	实验室超微粉碎机
	台
	6

	
	15
	高压均质机
	台
	1

	
	16
	封口机
	台
	2

	
	17
	电烤炉
	台
	1

	
	18
	全自动面条机
	台
	4

	
	19
	压面面条机
	台
	1

	
	20
	醒发箱
	台
	1

	
	21
	实验室试验用真空和面机
	台
	1

	
	22
	小型灌装机
	台
	4

	
	23
	自动锁口机
	台
	1

	标段三
	24
	冷冻罐
	个
	1

	
	25
	电热蒸汽发生器
	台
	1

	
	26
	板式换热器
	台
	1

	
	27
	果酒发酵罐
	个
	6

	
	28
	水果白兰地蒸馏
	台
	1

	标段一预算：24.70万，标段二预算：19.98万，标段三预算：16.05万，总预算：60.73万


项目具体要求见招标文件（第二章）。
二、投标人的资格条件
参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1.经国家工商行政管理机关注册的独立法人；
2.具有本次采购货物的相关的营业范围；
3.参加本次投标的投标人若非生产企业，投标人应具有本产品的代理商、经销商等资格要求；
4.具有良好的经营行为和经营业绩，在招投标活动中无不良记录；
5.本次招标不接受联合体供应商参加投标；投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目采购活动。
注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。
三、投标人资格审查方式
开标时进行资格审核，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。
四、招标文件
投标人可直接在学校网站（http://zbb.hyit.edu.cn/或http:// www.hyit.edu.cn/html/zhaobiaogonggao/）下载招标文件电子文档，招标文件售价：300元/份(其中标段一为100元/份，标段二为100元/份，标段三为100元/份)，投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。
五、投标保证金
投标保证金金额为1.1万元整（其中标段一为4500元，标段二为3500元，标段三为3000元）。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在评标结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。
六、投标文件组成
1.投标函（见第四章）。
2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。投标人可对项目中三个标段的全部内容进行投标，或选择其中一个标段的全部内容进行投标，但不得将标段中的内容拆开投标。
3.资格证明材料：法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）和受托人身份证（复印件），营业执照（复印件），税务登记证（复印件），本项目的代理商、经销商等资格证明材料（同批量3万元以上提供，本材料须在签订合同前提交）。
4.售后服务、质量保障情况。
5.所投设备(包括能实现特定功能的所有配件或附件)的彩页（或照片）、技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章）；
6.2016年1月以来签订实施的与本项目相关的服务业绩目录及证明材料（目录包含供货单位、供货时间、金额、主要设备、供货单位联系人姓名及联系电话等信息；提供三份左右与本项目直接相关的供货合同等材料）。
1-6项材料按顺序装订，原件备查。
七、投标文件递交时间、地点
1.投标文件递交时间：2018年5月14日上午8:30-10:30
2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、标书材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。
3.投标文件要求：编制一式六份投标文件（包括一份正本和五份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，招标人不退还投标人所投招标文件。
八、开标时间及地点
1.开标时间：2018年5月15日（暂定）。
2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。
九、评标办法
我校评标小组将本着公平、公正、公开原则，在满足招标文件规定的资质、性能要求、供货时限、业绩、免费质保时间、服务等方面要求的基础上，采用低价中标法。我校可根据实际需要对各标段中的设备数量进行增减，每个标段都确定一个中标候选人。若投标不足3家或有效响应不足3家，招标人有权宣布项目流标或可采用竞争性谈判等方式确定供货商。
十、无效投标与废标
有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：
1.未按招标文件要求交纳投标保证金的； 
2.未按照要求密封、盖章的；
3.不符合招标文件规定的资格要求的；
4.投标报价低于成本，或高于招标文件规定的最高限价，或显著高于市场价格的；
5.投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；
6.同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
7.不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；
8.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 
9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
10.经三分之二评委认定投标人品牌档次低于采购人推荐品牌档次的；
11.不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。
有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
4.因重要变故，采购任务取消的；
5.其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。
十一、定标与签约
1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为3天，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。
2. 评审结果公示期满，中标单位在三日内来校领取中标通知书，并在三个工作日内与我校签订合同。若发生中标商未按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，我校有权不退还该中标商所交纳的投标保证金、取消一定时间内的投标资格，我校有权决定排名第二的递补为中标单位或重新组织招标。供货时间：2018年06月20日前后，具体时间以合同为准。
3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。
十二、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。
十三、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。
技术咨询联系人：徐老师，联系电话：15861584978
招标文件咨询联系人：董老师、范老师，联系电话：0517-83559815/83559069；
联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。



淮阴工学院招投标办公室
2018年4月22日























第二章 采购需求及性能要求

    一、采购内容
设备详细参数如下表所示：
	标段
	序号
	设备名称
	参数与性能要求
	推荐品牌
	单位
	数量

	
标
段
一
	1
	咀嚼片压片机
	1、机器材质：铝合金；涡轮变频小型电动连续压片机，可手摇；物料的充填深度，鸦片厚度可调节；通过换装不同的冲模压制不同大小形状的片剂。
★2、最大压力：15kn；最大压片直径(毫米)：12；充填深度(毫米)：12。
★3、压片产能：6000pc/h。
4、电机功率：370W；电机转速：1400r/min。
★质保至少2年。
	广州德工机械
淄博史克
山东通正生物
	台
	2

	
	2
	保健食品胶囊自动包装机
	★1、冲裁频率：24次/分；生产能力：2-4万粒/小时。
2、标准版块：104×57mm（可按用户要求设计）。
3、总功率：1.8千瓦，380伏50HZ三相四线或220V单相电；减速机：型号XW，传动比1:59。
★4、包装材料：PVC硬片宽50~1057mm 厚 0.2~0.25mm PTP铝塑宽50~105mm 厚 0.02mm。
5、外形尺寸：900×500×900mm（长×宽×高）或相近尺寸；重量：250kg左右。
★质保至少2年。
	长沙市湘劲机械设备
北京清大天宏
上海斯远
	台
	1

	
	3
	袋泡茶全自动包装机
	1、工作电压：220V/50HZ；额定功率：360W。
★2、包装速度：15-25包/分钟（视产品而定）；称重范围：1-50g（可调节）；误差范围：0.1-0.2g左右（视产品而定）。
★3、适合卷材：热封袋卷材均可以；包装类别：三边封口。
4、机身材质：优质烤漆外壳；料道材质：优质食品级不锈钢。
★质保至少2年。
	佛山长威机械
上海斯远
北京清大天宏
	台
	1

	
	4
	超声微波协同萃取仪
	★1、一机多用：可任意选择超声波，微波或者超声-微波协同三种作用方式或方法。
★2、微波功率/频率：微波功率：0-1000W（任意可调）；微波频率，2450MHz；超声波功率/频率：50W/40KHz。
3、微波作用方式：非脉冲式连续微波加热；超声作用方式：小功率超声波换能器与反应容器直接连接，嵌入式无线设计，使样品容器置入、取出更为方便；超声波振荡能量直接作用于样品容器，声振（能量）效率接近100%，噪声小、能耗低。
4、微波功率控制模式：可通过参数组合设计来达到时间曲线升温、恒温和恒功率等多种功率控制模式；温度控制：非接触式红外测温，控温范围在室温~120℃(±1℃) 之间。
5、程序控制：可预设255种方法，每种方法程序可设9阶段，每阶段可预设时间（1-9999s）、微波功率、工作温度和超声波（开/关）等工作参数，全部电脑储存，按需设置、修改和调用；一体分离式监控控制器：7"液晶触摸屏具有实现程序触控和实时视频监控双重功能。磁吸式固定设计，可将操作面板随意固定于仪器表面，适合分析人员的操作习惯。
6、操作直观方便：微波功率和作用时间任意可调，超声波、微波作用方式可任意组合和设定。液晶显示器实时视频监控样品反应状态。
★7、样品瓶容积：标配250mL，500mL，1000mL。
12、电源：220V±10% AC，50Hz；功率：1200W；炉腔体积：34L；尺寸/净重：570mm×510mm×520mm/25Kg或相近尺寸。
★质保至少2年。
	上海新拓
上海锐元
北京金洋万达
	台
	1

	
	5
	物料水分快速分析仪
	★1、最大称重：110g；称重可读性：0.001g。
★2、水分可读性：0.01%；水分温度准确度：±0.5（≥3g）。
★3、温控调节允差：±1℃；加热温度范围设定50-180℃；加热时间范围设定：0-99min。
★4、终点控制：定时 自动；水分含量测定范围：0%-100%。
★5、秤盘尺寸：100mm不锈钢；加热源：高效卤素灯。
★质保至少2年。
	上海力辰科技
厦门群隆
深圳市德优平
	台
	1

	
	6
	饮料奶茶杯封杯机
	★1、机器产能：540-650PCS/HR。
★2、可封材质：纸杯/塑料杯。
★3、封口范围：φ70/75/90/95mm。
★质保至少2年。
	红孚全自动封口机
浙江宏展包装
佛山澜星厨具
	台
	2

	
	7
	旋转蒸发器
	★1、有全透明防护罩，保温，节能，防爆，防溅，防污染主要金属采用耐腐蚀优质不锈钢制造。
★2、温度：自动控制室温-99度数字显示；加热锅：不锈钢特氟隆复合锅透明罩。
★3、冷却器：立式，附加料管，大冷凝管，大蒸发管。
★4、主机：转速数显，0-150转/分，微电机驱动，上下自动升降。
★5、输入功率：1000W；电压：220V/50HZ。
★6、配置：收集瓶24口500ML一个，旋转（茄形）瓶24口250ml一个。
★质保至少2年。
	德国IKA
东京理化
上海亚荣生化仪器厂
	台
	3

	
	8
	氧气/二氧化碳检测仪
	★1、O2传感器：电化学或氧化锆传感器；CO2传感器：红外，双波长传感器；O2传感器样品量：电化学＜5ml，氧化锆＜2ml；CO2传感器样品量：4ml；O2传感器测量范围：0-100%；CO2传感器测量范围：0-100%，0-30%，0-10%，0-5%。
★2、O2氧化锆传感器解析度：0.1%绝对范围内10%以上，0.01%绝对范围1%以上，0.001%绝对在1%以下的范围；O2电化学和CO2传感器解析度：0.1%绝对。
★3、O2传感器准确性
3.1电化学：0-5%：+/-0.1%绝对和5-100%：相对+/-2%；3.2氧化锆：0-1%：+/-0.01%绝对和>1%：最大为读数的±1%
★4、CO2传感器准确性：±0.5%绝对，读数的+ 1.5%。
5、电源：90-260VAC，50-60赫兹，最大40 W；噪音水平：低于58 dB。
★6、彩色液晶显示器，CheckMate PC软件，SmartPen-可回缩针头，标准消耗品套件。
★质保至少2年。
	丹麦PBI Dansensor
加拿大BW
美国霍尼韦尔
	台
	1

	
	9
	移液枪
	★1、量程：0.1-2.5μl、2-20μl、10-100μl、100-1000μl、0.5-5ml。
★2、可锁定量程的机械结构；具备金属或塑料弹射器。
★3、进口。
★质保至少2年。
	吉尔森Gilson
ThermoFisher
Eppendorf
	套
	2

	
	10
	二氧化硫快速检测仪
	★1、精度误差：±3%；线性误差：±5‰；稳 定 性：±0.001A/hr。
★2、波长准确度：<2.0nm；波长范围：550nm。
3、透射比重复性：±1%；数据储存8000条。
4、比色皿：10×10mm标准样品池。
★5、检测仪采用比色方法，应符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》。
★质保至少2年。
	深圳市芬析
深圳方测仪器
江苏德杜
	台
	1

	
	11
	便携式农药残留测定仪
	1、恒温温度：38℃；可选范围：25-45℃。
2、反应时间：10分钟；可选范围：0-99分钟。
★3、显色时间：3分钟；可选范围：0-99分钟。
★4、12通道，同时快速检测；仪器体积小、重量轻、无配件，方便携带。
★5、主要用于水果、蔬菜、茶叶、粮食、水及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测。
★质保至少2年。
	深圳市芬析
深圳方测仪器
江苏德杜
	台
	1

	标段二
	12
	实验型挤压机
	★1、生产能力：10-15kg/h。
★2、喂料功率：0.18kw；驱动功率：4-7.5kw；旋切功率：0.25kw；加热功率：2.1-3.5kw；油泵功率：0.12kw。
3、外形尺寸：2.0×0.6×1.5m或相近尺寸。
★4、双螺杆；多点温度控制及压力测量点；温度和电机均由高性能PLC控制，可显示大量实时参数，记录各单元设备的工作状态，并打印输出。
★质保至少2年。
	济南赛信
山东德超
济南霖奥
	台
	1

	
	13
	自动连续薄膜封口机
	1、机器功率：500W；电源功率：220V/50HZ。
★2、印字方式：钢印；温控范围：0-300℃。
★3、封口速度：0-12m/min；封口长度：无限制；封口宽度：6-10mm（可调）；封口厚度：0.02-0.8mm。
★质保至少2年。
	浙江铁牛
浙江瑞立机械
苏州嘉怡智能
	台
	2

	
	14
	实验室小型粉碎机
	★1、出料粒度200目。
★2、容量1000g、500g、200g各2台。
★3、功率：1.5kw或相近参数；主轴转速：25000 r/min或相近参数；电压：220V。
4、外形尺寸：300×325×520mm或相近尺寸。
★质保至少2年。
	温岭市林大机械
上海烨昌
广州旭朗
	台
	6

	
	15
	高压均质机
	★1、乳化平均颗粒：≤1μm。
2、在额定压力下连续工作。
★3、适用物料特性：pH2-10。
★4、最高工作压力：≥60Mpa。
★5、额定流量：≥60L/h。
★质保至少2年。
	上海东华高压均质机厂
温州威迪特
上海立先
	台
	1

	
	16
	封口机
	★1、台式内抽真空包装机；采用高韧性进口硅胶密封；防爆高透有机玻璃；一体成型真空室。
★2、包装能力：2~4次/分。
★3、真空强度：-0.1Mpa。
★4、额外提供2套加热条。
[bookmark: _GoBack]★5、真空室尺寸：L440*W420*H75mm或相近尺寸；适用于固体、粉末；适用于不同体积的食品样品。
★质保至少2年。
	深圳市晟枫高科
杭州方南
温州鼎业机械设备
	台
	2

	
	17
	电烤炉
	★1、描述:下掀式；特性:正面不锈钢，三面烤漆板。
★2、层耐热玻璃门，炉内烘烤；触控式控制面板。
层叠式炉体，可依需要搭配。
★3、规格: 780×1015×300mm或相近尺寸；烤盘尺寸：40×60cm或相近尺寸；烤培室尺寸：42×62×15cm或相近尺寸。
4、电压：220v；功率：2.8kw。
★5、温度范围：0~300℃。
★质保至少2年。
	新麦机械（无锡）
广州三麦
广州旭众
	台
	1

	
	18
	全自动面条机
	1、机身材质：ABS塑料；内胆材质：304钢。
2、额定电压：220伏特；额定频率：50-60HZ。	
★3、适用人数：3-5人。		
★4、额定功率：550瓦特。	
5、产品尺寸（高×宽×深）：38×36×31cm或相近尺寸；清洁方式：不可拆卸；操作方式：按键式。
★质保至少2年。
	浙江俊媳妇
广州旭众
广州美的
	台
	4

	
	19
	压面面条机
	★1、压辊转速：45r/min；压辊长度：180mm或相近尺寸；食品级不锈钢压面辊。
2、额定电压：220伏特；电机功率：1.1KW。	
★3、压面厚度可调范围1-10mm。		
★4、可调换专用压面刀，提供制作不同面型的面刀3套。	
★质保至少2年。
	浙江俊媳妇
广州旭众
上海烨昌食品机械
	台
	1

	
	20
	醒发箱
	★1、烤盘数量：16；烤盘尺寸：400×600mm或相近尺寸；烤盘架层数：8。
2、醒发箱尺寸（宽×深×高）：780×1000×1057mm或相近尺寸。
★3、电压：单相；功率：0.9 kw。 
★质保至少2年。
	新麦机械（无锡）
广州三麦
广州旭众
	台
	1

	
	21
	实验室试验用真空和面机
	★1、工作效率：1-2kg/ Times；工作时间：10-15min。
★2、极限真空：-0.85Mpa，真空度可调节；电机功率：1.15kw/220v。
3、外形尺寸：630×510×920mm或相近尺寸。
★4、搅拌转速：0-40rpm，搅拌速度可调节。
★质保至少2年。
	北京欧德奥
诸城鸿昌
诸城万业
	台
	1

	
	22
	小型灌装机
	1、电源：220V50HZ 110V。
★2、范围：5ml-3500ml；吸程：2m；流量：3.2L/min。3、重复误差：小于0.5%。
★4、断电防漏功能：有。
★质保至少2年。
	温州恒豪包装机械
昆山宇毅电子
温州瑞立包装机械
	台
	4

	
	23
	自动锁口机
	1、功率：0.37KW。
★2、锁口直径：15-46mm；适用盖高：7-45mm。
★3、适用瓶高：100-320mm；工作效率：1200times/h。
★质保至少2年。
	广东远康设备
温州鑫空
东莞市海直精密机械
	台
	1

	标段三
	24
	冷冻罐
	★1、容积：200L。
2、内胆外筒体盘管降温。
★3、温度自控，液位显示。
★4、材料：内胆316L，外304板。
5、制冷压缩机：R404a。
★6、冰水泵：流量3m³/h，扬程15m或相近尺寸。
★质保至少2年。
	山东尊皇酿酒设备
浙江英拓
张家港天宝
	个
	1

	
	25
	电热蒸汽发生器
	1、额定蒸发量：50kg/h。
★2、额定蒸汽温度：151℃。
3、工作电压：380V。
★4、水容积：28L。
★质保至少2年。
	山东尊皇酿酒设备
东莞恒森热能科技
永康市达摩炉业
	台
	1

	
	26
	板式换热器
	★1、设计压力：1.2Mpa；工作温度：150℃。
★2、换热面积：6m2。
3、内部换热片为304不锈钢，两段式冷却
★质保至少2年。
	山东尊皇酿酒设备
常州圣万达
无锡德能
	台
	1

	
	27
	果酒发酵罐
	★1、容量：200L。
2、内层材料：316L；外层材料304。
★3、能连接冰水罐进行控温、能保温、能利用移动泵进行循环、CIP清洗。
4、循环泵：流量3m3/h，扬程18m或相近尺寸。
★质保至少2年。
	山东尊皇酿酒设备
浙江英拓
张家港天宝
	个
	6

	
	28
	蒸馏器
	★1、产品材料：304不锈钢。
★2、容积：250L。	
★3、冷却容积：35L。
4、总功率：13.5KW或相近参数。
★质保至少2年。
	山东尊皇酿酒设备
新乡市圣达轻工
曲阜市恒诚
	台
	1


标★的为重要指标。
说明：投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件规定的规格、性能和质量的基本要求，其中标有★的指标必须符合，否则为无效投标；产品达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。也可投标其他质量、性能更优产品。
二、性能要求
见上表，如有不清楚的地方，请与徐老师联系，联系电话：15861584978。
三、其它要求
1.因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足招标人所需要的功能及参数要求。
2.投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标书时要求不够具体，投标人也须保证安装后就能正常工作。
3.售后免费保修时间要求参见上表、服务响应要求48小时内。

第三章 合同主要条款

1.合同金额
*********（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费及附件、辅材等一切费用。
2.交货期
中标人在2018年6月20日前将合同标的运送到招标人指定地点。
3.交货地点
江苏省淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院南园28号楼一楼。
4.付款方式
合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。
5.保修期及售后服务
（1）验收合格后整机免费保修   年；
（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；
（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；
（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。
6.安装、调试及验收要求
（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；
（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方，完成货物的安装、调试工作；
（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；
（4）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，签署验收合格报告；
（5）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；
（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。 
 

1

第四章 投标文件样式

一  投 标 函
淮阴工学院招投标办公室：
我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：
1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。
3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。
5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。
7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
地    址：                             邮政编码：                      
电    话：                             传    真：                      
Email：                            
                  
供应商名称：                                （公章）  
授权代表（签名）：                           
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2] 日   期：                                   

二  法定代表人资格证明
淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
供应商名称：                                  （公章）
日期：                 年         月         日

 (
法人代表身份证复印件粘贴处
)
三  法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________  ______

被授权人签字：____________  ________

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

 (
被授权
人身份证复印件粘贴处
)





四  报价明细表
单位:人民币/元
	序号
	货物名称及商标名
	规格型号、原产地及生产厂名、质保期
	单价（元）
	数量
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                                 元（￥            ）



投标人（加盖公章）：            

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：                  

注：
1.所有价格用人民币报价。
2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。
3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。








五  技术要求响应偏离表

	序号
	项目采购需求中主要技术
条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离
情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人:     （加盖公章）     
法定代表人或其委托受托人签章:               
注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 
（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。



六 淮阴工学院投标保证金退款单

淮阴工学院财务处：
我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。


                        公司授权代表（签名）：
                                           （公章）
                                          年  月  日


	项目名称、项目号
	

	公司名称
	

	开户行详细信息（支行）
	

	退款账号（退款至原汇款、转账账号）
	

	公司联系人
	

	联系电话
	手机：                      办公电话：


备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。




七  投标文件材料袋格式



项目名称                                   
项目编号                                   
投标内容          全部投标/ 标段*          
投标商名称                                 
投标商法人或委托人                         
投标商联系电话   （含固定电话和手机）      
投标商传真                                 
投标商地址                                 
投标商电子邮箱                             
投标商邮编                                 
投标时间                                   
21


