附件：
淮阴工学院萧湖双创基地会议室
音视频系统设备采购清单
一、会议室一
（一）扩声系统
	序号
	产品名称 
	推荐品牌
	主要参数
	数量
	单位
	备注

	1
	调音台*
	YAMAHA SOUNDCRAFTALLEN&HEATH
LAX
IBO
	12路输入通道；话筒输入的额定增益>70dB, 线路输入的额定增益为0dB，较大增益在20dB以上；动态余量15dB～20dB以上，信噪比>80dB, 频率不均匀度在1dB左右, 谐波失真<0.1%,串音衰减>70dB；内置效果器；上机架设计。
投标人提供产品彩页，所投品牌、型号技术参数、功能特点必须与产品彩页相符。                                                                            
	1
	台
	

	2
	专业音箱*
200W 
	LAX 
JBL
EV
ITC
IBO
	音响效果覆盖120平方米左右，音质清晰，音箱材质好，体积小、外观美。
标称覆盖角(HxV)：70°x 70°；灵敏度(1W/1m）：90dB；标称阻抗：8Ω；信噪比>70dB；失真度<0.5%                                                                                                                            投标人提供产品彩页，所投品牌、型号技术参数、功能特点必须与产品彩页相符。
	4
	只
	

	3
	专业功放* 
	LAX 
JBL
EV
ITC
IBO
	8 欧姆立体声:2×450W，4 欧姆立体声:2×600W，8欧姆桥接单声道:1200W
总谐波失真（THD):<0.5%,20 Hz - 20 kHz
互调失真（IMD）≤0.35%，转换速率: >10V/us ，阻尼系数:>200
信噪比>100 dB，输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775V or 1.4V   
保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路                         
投标人提供产品彩页，所投品牌、型号技术参数、功能特点必须与产品彩页相符。
	2
	台
	

	4
	8路电源时序器
	LAX 
JBL
EV
ITC
IBO
	可连接中控及控制电脑；16A万能插座，能兼容全部产品电源接口；
无序主、副机控制选择开关，即插即用；
联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机；
采用接线柱接线方式，配置大电流空气开关。
最大输入电流:30A
单路最大输出电流:16A                                                   
投标人提供产品彩页，所投品牌、型号技术参数、功能特点必须与产品彩页相符。
	1
	台
	

	5
	反馈抑制器*
	YAMAHA 
XTA
CRX
DBX  
ITC

	24位模数/数模转换器
24位48kHz的内部处理
24可编程滤波器/每通道状态指示灯
立体声连接或双单声道操作
现场和固定两种滤波模式
滤波器类型包括：演讲、音乐、音乐/演讲
输入信号电平计量/输入信号削波指示
USB端口可更新固件
	1
	台
	

	6
	专业桌插
	ITC
BOSCH
CRX
LISTEN
	一个USB、一个网络、一个3.5音频、一个HDMI、一个VGA、一个电源
	2
	只
	

	7
	专业机柜
	奥斯特、图腾、乐迪卡
	1.8米
	1
	套
	

	8
	专业音箱架
	国标优质配套
	音箱配套
	4
	只
	

	（二）显示系统

	1
	P2.5室内全彩LED 显示屏*
	恒彩
强力巨彩
鹏瑞达
汉创
天合
森迪亚

	物理点间距 2.5mm，像素点组成 1R1G1B
物理密度 160000 点/㎡，扫描方式 32扫
单元板分辨率宽 64点×高 64 点
单元板尺寸 160mm×160mm
白平衡亮度 ≥800cd/㎡
最佳视距 ≥3m，亮度均匀性 ≥97%
对比度 ≥3000:1，灰度等级 65536
帧频 ≥60HZ，刷新频率1500Hz以上，
工作电压 DC:4.2-5V                                                                     显示尺寸：宽2.88M*高1.76M=5.07㎡      
	5.07
	㎡
	提供单元板样品

	2
	控制系统*
	诺瓦、凯视达、灵星雨
	含操作系统、控制软件、发送卡、接收卡，专用显卡、电源等实现画质清晰流畅
	1 
	项
	

	3
	计算机
	联想
戴尔
华硕
	I5,主流配置、大机箱、1G独立显卡插槽、19寸以上液晶显示器，500G硬盘、DVD+/-RW光驱
	1
	台
	

	4
	钢结构及包边装饰
	国标现场定制
	 国标钢材，采用50*30*2热镀锌方管、50热镀锌角铁、不锈钢采用1.5mm厚亚光拉丝。单边不锈钢包边宽度为5公分。
	0.46
	㎡
	

	5
	60英寸4K电视机*    
	TCL、海信、创维
	核心参数：智能电视、操作系统：Android CPU：64位四核、网络连接方式：有线+无线
超高清（3840×2160）、屏幕比例：16:9 
光源类型：LED背光、扬声器数量：2个 
支持HDR显示、无线键鼠、语音控制、多屏互动 
蓝牙
	4
	台
	

	6
	挂架
	TCL、海信、创维
	
	4
	套
	

	7
	HDMI高清音视频矩阵切换器*
	ITC、BOSCH、贝拉、LISTEN、CRX
	具有国家强制性CQC产品认证证书（证书在官网可查）；模块化插卡式设计，输入、输出最大通道数：8路，支持3D、HDMI 1.4、HDCP1.4及DVI 1.0协议；接口带宽3.25Gbps，支持全高清：HDPC:1920X1200P@60_24bit；HDTV:1920X1080P@60_36bit；支持EDID管理，可存储8组EDID数据，支持正向高速通道和内嵌控制信号分离切换模式；支持扩展HDMI输出无缝切换功能；具有2路RS-232通讯接口；具有1路网络端口，可以通过以太网远程控制，支持8个用户同时连接。
包含发送和接收卡，实现不同显示系统同步显示不同画面。 
	
	
	

	
（三）会议系统

	1
	会议主机*
	CRX
BOSCH
TAIDEN
ITC
LISTEN
	1.“环形手拉手连接”， 线路支持“热插拔”；
2.可接入无线网络，配合无线触摸屏、安卓电脑手机进行控制；
3.主机具有光纤接口，长距离传输音质无衰减功能。可实现远距离两个会议室合并为一个会议室；
4.实现系统扩展，并可级联，中央控制系统无缝连接；
5.抗射频（如移动电话）干扰能力；                                                                                                                            
	1
	台
	

	2
	嵌入式主席单元*
	CRX
BOSCH
TAIDEN
 ITC
LISTEN
	1.音质清晰明亮，没有“噗噗”的低频冲击声；
2.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒；
3.外观简洁美观、按键操作简单方便，无明显机械操作声；
	1
	只
	提供样品

	3
	嵌入代表单元*
	CRX
BOSCH
TAIDEN
 ITC
LISTEN
	1.音质清晰明亮，没有“噗噗”的低频冲击声；
2.外观简洁美观、按键操作简单方便，无明显机械操作声；
3.配套代表单元及主席单元间的连接线
	15
	只
	提供样品

	4
	8芯会议专用延长线
	 CRX
BOSCH
TAIDEN 
ITC
LISTEN
	 8芯会议专用延长线50米
	1
	根
	

	5
	专用地插
	CRX
BOSCH
TAIDEN
ITC
LISTEN
	铝合金材料，美观实用

	2
	只
	

	7
	网线及辅料 
	 百盛、赫点、思曼迪、泛达、3M  
	 优质国标VGA线、卡隆信号线、音频线、音箱线、高清线、RS-232串口线、插排等
	1
	批
	

	8
	会议录播
视频会议
	线材预铺
	预铺



二、会议室二
（一）扩声系统
	序号
	产品名称 
	推荐品牌
	主要参数
	数量
	单位
	备注

	1
	调音台*
	YAMAHA SOUNDCRAFTALLEN&HEATH
LAX
IBO
	12路输入通道；话筒输入的额定增益>70dB, 线路输入的额定增益为0dB，较大增益在20dB以上；动态余量15dB～20dB以上，信噪比>80dB, 频率不均匀度在1dB左右, 谐波失真<0.1%,串音衰减>70dB；内置效果器；上机架设计。
投标人提供产品彩页，所投品牌、型号技术参数、功能特点必须与产品彩页相符。                                                                             
	1
	台
	

	2
	主音箱*
300W 
	LAX 
JBL
EV
ITC
IBO
	音响效果覆盖120平方米左右，音质清晰，音箱材质好，体积小、外观美。
标称覆盖角(HxV)：70°x 70°；灵敏度(1W/1m）：90dB；标称阻抗：8Ω；信噪比>70dB；失真度<0.5%                                                                                                                            投标人提供产品彩页，所投品牌、型号技术参数、功能特点必须与产品彩页相符。
	2
	只
	

	3
	辅助音箱*
150W
	LAX 
JBL
EV
ITC
IBO
	音质清晰，音箱材质好，体积小、外观美。
标称覆盖角(HxV)：70°x 70°；灵敏度(1W/1m）：90dB；标称阻抗：8Ω；信噪比>70dB；失真度<0.5%                                                                                                                            投标人提供产品彩页，所投品牌、型号技术参数、功能特点必须与产品彩页相符。
	2
	只
	

	4
	主
音箱
功放* 
	LAX 
JBL
EV
ITC
IBO
	8 欧姆立体声:2×500W，4 欧姆立体声:2×730W，8欧姆桥接单声道:1200W
总谐波失真（THD):<0.5%,20 Hz - 20 kHz
互调失真（IMD）≤0.35%，转换速率: >10V/us ，阻尼系数:>200
信噪比>100 dB，输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775V or 1.4V   
保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路                         
投标人提供产品彩页，所投品牌、型号技术参数、功能特点必须与产品彩页相符。（原件加盖生产厂家公章备查）
	1
	台
	

	5
	辅助音箱
功放* 
	LAX 
JBL
EV
ITC
IBO
	8 欧姆立体声:2×200W，4 欧姆立体声:2×300W，8欧姆桥接单声道:600W
总谐波失真（THD):<0.5%,20 Hz - 20 kHz
互调失真（IMD）≤0.35%，转换速率: >10V/us ，阻尼系数:>200
信噪比>100 dB，输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775V or 1.4V   
保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路                         
投标人提供产品彩页，所投品牌、型号技术参数、功能特点必须与产品彩页相符。
	1
	台
	

	4
	8路电源时序器
	LAX 
JBL
EV
ITC
IBO
	可连接中控及控制电脑；16A万能插座，能兼容全部产品电源接口；
无序主、副机控制选择开关，即插即用；
联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机；
采用接线柱接线方式，配置大电流空气开关。
最大输入电流:30A
单路最大输出电流:16A                                      
投标人提供产品彩页，所投品牌、型号技术参数、功能特点必须与产品彩页相符。
	1
	台
	

	5
	反馈抑制器*
	YAMAHA 
XTA
CRX
DBX  
ITC

	24位模数/数模转换器
24位48kHz的内部处理
24可编程滤波器/每通道状态指示灯
立体声连接或双单声道操作
现场和固定两种滤波模式
滤波器类型包括：演讲、音乐、音乐/演讲
输入信号电平计量/输入信号削波指示
USB端口可更新固件
	1
	台
	

	6
	专业地插
	ITC
BOSCH
CRX
LISTEN
	一个USB、一个网络、一个3.5音频、一个HDMI、一个VGA、一个电源
	1
	只
	

	7
	专业机柜
	奥斯特、图腾、乐迪卡
	1.8米
	1
	套
	

	8
	专业音箱架
	国标优质配套
	音箱配套
	4
	只
	

	（二）显示系统

	1
	P2.5室内全彩LED 显示屏*
	恒彩
强力巨彩
鹏瑞达
汉创
天合
森迪亚

	物理点间距 2.5mm，像素点组成 1R1G1B
物理密度 160000 点/㎡，扫描方式 32扫
单元板分辨率宽 64点×高 64 点
单元板尺寸 160mm×160mm
白平衡亮度 ≥800cd/㎡
最佳视距 ≥3m，亮度均匀性 ≥97%
对比度 ≥3000:1，灰度等级 65536
帧频 ≥60HZ，刷新频率1500Hz以上，
工作电压 DC:4.2-5V                                                                     显示尺寸：宽3.52M*高1.92M=6.76㎡      
	6.76
	㎡
	提供单元板样品

	2
	控制系统*
	诺瓦、凯视达、灵星雨
	含操作系统、控制软件、发送卡、接收卡，专用显卡、电源等实现画质清晰流畅
	1 
	项
	

	3
	计算机
	联想
戴尔
华硕
	I5,主流配置、大机箱、1G独立显卡插槽、19寸以上液晶显示器，500G硬盘、DVD+/-RW光驱
	1
	台
	

	4
	钢结构及包边装饰
	国标现场定制
	 国标钢材，采用50*30*2热镀锌方管、50热镀锌角铁、不锈钢采用1.5mm厚亚光拉丝。单边不锈钢包边宽度为5公分。
	6.76
	㎡
	

	
（三）会议系统

	1
	会议主机*
	CRX
BOSCH
TAIDEN
ITC
LISTEN
	1.“环形手拉手连接”， 线路支持“热插拔”；
2.可接入无线网络，配合无线触摸屏、安卓电脑手机进行控制；
3.主机具有光纤接口，长距离传输音质无衰减功能。可实现远距离两个会议室合并为一个会议室；
4.实现系统扩展，并可级联，中央控制系统无缝连接；
5.抗射频（如移动电话）干扰能力；                                                                                                                            
	1
	台
	

	2
	桌面式主席单元*
	CRX
BOSCH
TAIDEN
 ITC
LISTEN
	1.音质清晰明亮，没有“噗噗”的低频冲击声；
2.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒；
3.外观简洁美观、按键操作简单方便，无明显机械操作声；
	1
	只
	提供样品

	3
	桌面式代表单元*
	CRX
BOSCH
TAIDEN
 ITC
LISTEN
	1.音质清晰明亮，没有“噗噗”的低频冲击声；
2.外观简洁美观、按键操作简单方便；
3.配套代表单元及主席单元间的连接线
	3
	只
	提供样品

	4
	8芯会议专用延长线
	 CRX
BOSCH
TAIDEN 
ITC
LISTEN
	 8芯会议专用延长线50米
	1
	根
	

	5
	专用地插
	CRX
BOSCH
TAIDEN
ITC
LISTEN
	铝合金材料，美观实用

	1
	只
	

	7
	网线及辅料 
	 百盛、赫点、思曼迪、泛达、3M  
	 优质国标VGA线、卡隆信号线、音频线、音箱线、高清线、RS-232串口线、插排等
	1
	批
	



注：带*的设备为本项目的主要设备。
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