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第一章 投标须知
一、招标项目（名称、数量）
化工学院倒置生物显微镜系统、全波长酶标仪等设备一批，详见下表：
	标段
	序号
	设备名称
	台(套)数
	预算小计（万元）

	标段一
	1-1
	分体式集热磁力搅拌恒温器
	12
	14.00

	
	1-2
	数显电动搅拌器
	12
	

	
	1-3
	紫外分析仪
	4
	

	
	1-4
	数显熔点仪
	2
	

	
	1-5
	烘箱
	3
	

	
	1-6
	普通冰箱
	3
	

	
	1-7
	融变时限测定仪
	1
	

	
	1-8
	显微镜
	1
	

	
	1-9
	旋转蒸发仪
	4
	

	
	1-10
	数显磁力搅拌器
	5
	

	
	1-11
	全自动灭菌锅
	1
	

	
	1-12
	超净工作台
	2
	

	
	1-13
	钢瓶：直热式、三气式CO2培养箱配套用钢瓶各1套
	2
	

	
	1-14
	倒置生物显微镜系统
	1
	

	标段二
	2-1
	全波长酶标仪
	1
	50.50

	
	2-2
	CO2培养箱：直热式
	1
	

	
	
	CO2培养箱：三气式
	1
	

	
	2-3
	耐有机溶剂型自动层析仪
	1
	

	
	2-4
	真空离心浓缩仪
	1
	

	
	2-5
	超低温冰箱（-86度）
	1
	

	
	2-6
	冷冻离心机
	1
	

	
	2-7
	实验型喷雾干燥仪
	1
	

	
	2-8
	冷冻干燥机
	1
	


项目具体要求见招标文件（第二章）。
二、投标人的资格条件
参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人； 
2.具有本次采购货物的相关的营业范围； 
3.参加标段二投标的投标人若非生产企业，须具有产品经销或产品的代理商资格（签订合同前提供）； 

4.具有良好的经营行为和经营业绩，近三年在招投标活动中无不良记录；
5.本次招标不接受联合体供应商参加投标；投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目采购活动。
注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。
三、投标人资格审查方式
开标时进行资格审核，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。
四、招标文件
投标人无需现场报名，可直接在学校网站（http://zbb.hyit.edu.cn/或 http://www.hyit.edu.cn/list.asp?classid=99）下载招标文件电子文档，招标文件资料费：标段一为100元，标段二为200元，投标人在投标前到淮阴工学院财务处（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话是：0517-83599189）交纳该费用，交后一律不退。
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知采购人（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至采购人电子邮箱zbb@hyit.edu.cn），采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面、传真或电子邮件形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人将不予受理）。
在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正（变更、补充）公告的方式进行修正（在原招标公告发布网站发布），不单独进行通知。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。
五、投标保证金
投标保证金金额：标段一2000元，标段二10000元。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在评标结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后联系使用单位办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。
发生下列任一情况的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；
（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、 损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；
（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人、评委、招标办工作人员有私下接触的；
（6）中标人在规定期限内未签订合同的；
（7）中标人在规定期限内未按规定交纳履约保证金。
六、投标文件组成
1.投标函（见第四章）。
2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、保险、安全、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。投标人可对本项目全部标段进行投标，或对其中一个标段进行投标，投标文件按标段分别单独封装。
3.资质证明材料：法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）、受托人身份证（复印件）、营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）、近三年在招投标活动中无不良记录的承诺函（见第四章）、非生产商（标段二）还须提供经销商、代理商资格证明（签订合同前提供）。
4.售后服务、质量保障情况。
5.所投设备(包括附件)的技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章）。
6.2015年7月以来签订实施的与本项目直接相关的业绩目录及证明材料（目录包含供货单位、供货时间、金额、主要设备、供货单位联系人姓名及联系电话等信息，提供与本项目直接相关的供货合同复印件）。
7.其他相关材料。
1-7项材料按顺序装订，原件备查。
七、投标文件递交时间、地点
1.投标文件递交时间：2018年12月12日上午9:00-10：30（暂定）。
2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、招标材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。
3. 投标文件要求：编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，评标结束，招标人保留一正二副投标文件，多余投标文件由投标人在开标评标结束当天自行拿走，未拿走的投标文件视同投标人同意招标人可以自行处置，而不需承担责任。。
八、开标时间及地点
1.开标时间：2018年12月12日下午15:30（暂定）；  
2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。
九、评标办法
我校评标委员会将本着公平、公正、公开原则，对项目进行评价。若实质性响应不足3家，我校可以宣布项目流标或可采用竞争性磋商等方式确定供货商。
标段一的评标方法采用最低评标价法：
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
标段二评标方法采用综合评分法。评标委员会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标委员会将依据评分标准进行综合评标，本评分标准总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的为中标候选人。
综合评分法表
	项 目
	分数
	评分标准
	得分

	价格
	47
	以满足招标要求且投标报价最低的有效报价为评标基准价，投标报价等于基准价得47分，投标报价高于基准价的按下列公式计算：
投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）*47
	

	技术指标
	32
	1) 投标产品全部符合招标文件对技术性能要求的得26分；
2) 加★为核心指标，有一项负偏离扣2分；其他指标有一项负偏离扣1分；有6项及以上负偏离本项不得分； 
3) 核心指标有正偏离的，有一项加1分，最高不超过6分（须提供证明材料，并经2/3以上评委认可）。
	

	品牌
	6
	按照投标品牌市场影响力、认可度进行综合评价，优秀得6-5分，良好得4-3分，一般得2-1分。
	

	业绩
	5
	根据2015年7月以来签订实施的与本项目标段二直接相关的、30万元以上的业绩打分，有1项，加1分，最多加5分。
	

	售后服务
	8
	1) 免费质保期限不低于两年, 每超出一年（所有设备）加1分，最多加4分；
2) 根据服务承诺、服务响应情况打分，优秀得4分左右，良好得3分左右，一般得2分左右，差1分以下。
	

	综合评价
	2
	根据投标文件的符合性、规范性等综合评价，优秀得2分，良好得1.5分左右，一般得1分左右。
	

	总分
	100
	
	


十、无效投标与废标
有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：
1. 未按招标文件要求交纳投标保证金的； 
2. 未按照要求密封、盖章的；
3. 不符合招标文件规定的资格要求的；
4. 投标报价低于成本，或高于招标文件规定的最高限价，或显著高于市场价格的；
5. 投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；
6.经2/3评委确定投标品牌档次低于推荐品牌的；
7.第一标段有3项以上（含3项）加“★”指标有负偏离的；
[bookmark: _GoBack]8.第一标段有10项以上（含10项）指标有负偏离的；
9. 同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
10. 不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；
11. 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 
12. 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
13.经2/3以上评委认定投标品牌档次低于推荐品牌档次的；
14. 不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。
有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：
1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
4. 因重要变故，采购任务取消的；
5. 其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。
十一、定标与签约
1. 招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为1工作日，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。
2. 评审结果公示期满，中标单位在三日内来校领取中标通知书，并在七个工作日内与我校签订合同。若发生中标商未按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，我校有权不退还该中标商所交纳的投标保证金、取消一定时间内的投标资格，我校有权决定排名第二的递补为中标单位或重新组织招标。供货时间：签订合同后30天内供货。
3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。
十二、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。
十三、本招标文件可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本招标文件的解释权归淮阴工学院招标办。
技术咨询联系人：喻老师，联系电话：15996154096；杨老师，联系电话：13151339073
招标办联系人：王老师、董老师，联系电话：0517-83559069/83559815；
联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼205室。



淮阴工学院招投标办公室  

2018年11月20日  

第二章 采购需求及性能要求
一、采购内容与性能要求
采购设备的性能要求如下表：
	标段
	序号
	设备名称
	台(套)数
	配置与性能要求
	推荐品牌（三个）

	标段一
	1-1
	分体式集热磁力搅拌恒温器
	12
	1）本品为（分体）集热式磁力搅拌器；
★2）最大搅拌容量3000mL，直径23cm，内高10cm，转速不低于2600rpm；
3）集热锅材质为优质不锈钢；
4）可加水（水浴）、加油（油浴）以及干烧，功能性多样选择。
	1) 力辰科技
2) 秋佐科学
3) 上海央申

	
	1-2
	数显电动搅拌器
	12
	★1）数显顶置式强力电子搅拌器，为套装产品，包含有主机、支架、搅拌桨等必药组件；
2）搅拌量≤20L★，电机输入功率60W，电机输出功率50w；
3）转速范围为50-2200 rpm；转速控制精度±3 rpm；
4）转速显示 LCD，转速显示分辨率±1 rpm。
	1) 北京大龙
2) 上海标模
3) 德国IKA

	
	1-3
	紫外分析仪
	4
	★1）本品为暗箱式三用紫外分析仪/紫外线紫外灯；紫外波长 254nm、365nm；
2）紫外滤色片： 150×50mm；
3）外形尺寸：300×300×270mm；
4）最大照射面积：250×250mm（可使用面积）；
5）电源：AC220V±10% 50HZ。
	1) 杭州齐威
2) 驰唐仪器
3) 上海精科

	
	1-4
	数显熔点仪
	2
	★1）本品为显微熔点仪，为实验室熔点检测分析仪器，配置4倍物镜，10倍目镜；
2）熔点测量范围：室温至320°C，小读数值：0.1°C；
3）测量重复性：<200°C时，±1°C；200°C-300°C时， ±2°C；
4）线性升温速度：1, 2, 2.5, 2.8, 3(°C/min)。 
	1) 上海仪电物光
2) 群隆仪器
3) 上海易测

	
	1-5
	烘箱
	3
	1）本品为电热鼓风智能控温干燥箱，不锈钢内胆；
2）内部尺寸25*25*25 cm；
3）温度范围为+10-300℃。
	1) 佰辉
2) 天津泰斯特
3) 上海一恒

	
	1-6
	普通冰箱
	3
	★1）本品为风冷制冷式冰箱；
2）容量572L；冷冻室192L；冷藏室370L。
	1) 海尔
2) 美的
3) 格力

	
	1-7
	融变时限测定仪
	1
	★1）本品为智能融变时限测定仪；
2）透明套筒：高60mm内径52mm；
3）不锈钢网架：二片直径50mm 各39个4mm小孔；
4）调速范围：10－100转/分；
5）调温范围:30(室温)－45℃；温度分辩率0.1℃，控温误差 ≤±0.1℃；
6）套筒网架翻转频率：1次/10分；
7）工作环境条件:温度5—40℃，相对湿度≤80%HR。
	1) 上海精科
2) 天津天大科仪
3) 天津精拓

	
	1-8
	显微镜
	1
	★1）本品为高清电子生物显微镜；带有TV接口，带摄像头连显微屏；
★2）最大放大倍数1600X以上；目镜WF10X、H16X、WF20X；物镜10X、40X、100X；500万电子目镜；
3）移动卡尺；
4）带有显示屏；
5）带有专用配件箱。
	1) 江西Phenix/凤凰
2) 天策莱光
3) 上海缔伦光学

	
	1-9
	旋转蒸发仪
	4
	1）旋转速度10-180 rpm；
2）直立双重/三重蛇形冷凝盘管，蒸发能力 ≤20 mL/min；
★3）可达真空度399.9 pa或3mmHg以下；
★4）温度调节范围+5-150℃；
★5）旋转瓶0.5-2.0L；接收瓶≥1.0 L；
★6）特氟龙和氟橡胶双重真空密封垫；
7）升降行程100mm；大容量水浴锅。
	1) 凯祥仪器
2) 上海亚荣
3) 东京理化

	
	1-10
	数显磁力搅拌器
	5
	1) 功率 500W；搅拌点位数量 1；
★2）最大搅拌量2 L (H2O)；
3）搅拌子最大长度 30mm；
4）无刷直流电机；
★5）速度范围 200-1500 rpm；
6）转速显示  LCD ；转速显示精度1 rpm；
7）加热温度范围为室温-380℃。
	1) 上海精科JK-DMS-H
2) 上海司乐
3) 力辰科技

	
	1-11
	全自动灭菌锅
	1
	1）150LD数显自动不锈钢压力灭菌锅；
★2）有效消毒容积达120L；
★3）额定工作压力为0.22MPa，最大安全压力为0.23Mpa；
4）额定工作温度为134℃；
5）温度选择范围 105～134℃，灭菌室热均匀度≤±1℃；
6）计时选择范围：0～99min或0~99hour59min
	1) 江阴滨江LS-150LD
2) 上海博讯BXM-30R
3) 上海卢湘仪

	
	1-12
	超净工作台
	2
	1）生物安全柜二级；
2）气幕式隔离设计，防止内外交叉污染,气流70%外排30%内循环，负压垂层流；
★3）上下移动玻璃门，可任意定位，易于操作，并能完全关闭以便杀菌，定位高度限位报警提示；
4）工作区电源输出插座,配备装用防水插座和排污接口为操作者提供极大方便；
5）排风处设有专用过滤器，控制排放污染；
6）工作环境采用优质304不锈钢，光滑、无缝、无死角，可轻松彻底消毒，可防止腐蚀剂和消毒剂的侵蚀；
★7）采用LED液晶面板控制；配备高效过滤器失效报警功能；
★8）洁净区洁净度为100级@≥0.5μm；
9）菌落数为≤0.5个/皿.时（直径90mm培养平皿）。
	1) 上海苏净BHC-1300IIA/B2
2) 苏州安泰 BHC-1300IIA2
3) 卓越净化BHC-1300IIA/B2

	
	1-13
	钢瓶：直热式、三气式CO2培养箱配套用钢瓶各1套
	2套
	二氧化碳钢瓶为符合国标的40L钢制无缝气瓶，直径Φ219mm，容积为40L，2个；
氧气钢瓶为符合国标的40L钢制无缝气瓶，直径Φ219mm，容积为40L，1个；
氮气钢瓶为符合国标的40L钢制无缝气瓶，直径Φ219mm，容积为40L，1个。
	

	
	1-14
	倒置生物显微镜系统
	1
	1）大视野；
2）物镜 PLL10*0.25、PLL25*0.40、PLL40*0.60；相衬物镜；
★3）三目镜，30°倾斜；调焦机构；四孔转换器；
4）双层机械移动载物台，移动范围纵向30mm，横向75mm；配内槽尺寸分别为φ68mm、34mm的培养皿托板；
5）插板式相衬聚光镜工作距离为30mm的聚光系统；
6）亮度可调的6V20W卤素灯；
7）磨砂玻璃，黄、蓝、绿、白、滤色片；
★8）配16X、20X目镜；25X、40X相衬物镜；USB输出的1000万像素COMS摄像仪。
	1) 上海缔伦光学DXS-1
2) 上海彼爱姆 BM-37XCD
3) 科视威csw-dz02

	标段二
	2-1
	全波长酶标仪
	1
	1）96孔、384孔等多种微孔板检测；
★2）波长范围：200-1000nm，1nm步进，包括UV和近红外，任何波长都可以自由选择；
★3）孵育震荡，温度控制4-45ºC；
★4）检测范围0-3Abs，吸收光分辨率0.0001；
5）光谱扫描、终点法、动力学法、孔域扫描法等检测模式。
6）控制界面： 即可7英寸触摸屏单机控制，又可PC电脑软件控制
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]7） 读板时间： 96孔板，6s；384孔板，10s/孔
★8）内置超微量核酸、蛋白检测程序，可直接调用程序进行DNA/RNA和蛋白定量检测，界面直观显示核酸浓度值，260/280，260/230比值，以及完整的波谱扫描图
	1) Multiskan Sky全波长酶标仪
2) Bio-Tek Epoch2
3) Bio-Rad iMark酶标仪 

	
	2-2
	CO2培养箱：直热式
	1
	★1）培养箱加热模式，直热式；
★2）工作体积大于150升；
★3）二氧化碳浓度，热导传感器控制，0-20%浓度控制范围；具有方便的Auto Start技术，简单的非手动方式提供CO2 检测系统的自动校准，确保系统处于最佳状态；
★4）底部水库设计，关门后湿度快速恢复；
5) 具有医疗器械注册证，具有90℃高温湿热灭菌功能； 
6) 具有风扇主力循环系统，可以确保空间环境的均一性
	1) Thermo直热式CO2培养箱
2) 力康HF90 
3) 德国IRM二氧化碳培养箱

	
	
	CO2培养箱：三气式
	1
	1）水套式培养箱加热模式，具有程序自检功能；
★2）工作体积大于150升；
★3）二氧化碳浓度，TC热导传感器控制，0-20%二氧化碳浓度控制范围；
★4） 氧气浓度范围：1-20%及以上；
5）配有高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，可实现腔体内空气自动过滤循环一次；
6）数字显示控制，显示温度、二氧化碳浓度、氧气浓度、湿度等参数；
7）加热玻璃内门，防止腔体内玻璃上形成冷凝水，造成污染。
	1) Thermo 三气式CO2培养箱
2) 力康 HF100
3) 德国IRM二氧化碳培养箱

	
	2-3
	耐有机溶剂型自动层析仪
	1
	★1）电脑紫外检测仪，包括液晶显示、中文菜单、色谱工作站；
★2）滤光片式波长选择，220nm、254nm、280nm、340nm；
3）量程0-100%T，0-2A；
★4）程控多功能全自动部分收集器（耐有机溶剂）；
★5）耐有机溶剂电脑数显恒流泵；
★6）耐有机溶剂梯度混合器；
★7）配控温型层析柜。
	1) 上海沪西ME99-4
2) 天津津立
3) 上海嘉鹏

	
	2-4
	真空离心浓缩仪
	1
	1）转速≤2000rpm；
★2）真空度-0.095Mpa；
3）活塞式真空泵；
★4）转子适配器：250mL*6、50mL*6*2、20mL*6*5；
5）配-40℃冷阱。
	1) 湖南赫西ZLS-3
2) 湖南迈达TG21
3) 德国 Christ RVC CHR100248

	
	2-5
	超低温冰箱（-86度）
	1
	★1）最低温度为-86°C超低温冰箱；
★2）容量大于300L以上；
3）上下两开门。
	1) 美国Thermo热电991超低温冰箱
2) 青岛海尔-86℃超低温冰箱DW-86L338
3) 三洋超低温冰箱

	
	2-6
	冷冻离心机
	1
	★1）最高转速为 21000r/min以上，转速精度±10r/min；
2）进口高性能压缩机组，环保制冷剂R404a；
★4）最大容量为4*750mL；
★5）温度设置范围-20~40℃，温度控制精度±1℃；
★6）选配转子：No.1 角转子（12X1.5mL/2.2mL）；No.3 角转子（12X10mL）；No.4 角转子（6X50mL）；No.5 水平圆杯（4X750mL）；No.6酶标板挂架转子（4X2X96孔）；No.9角转子（6X100mL）
	1) 湖南湘仪H2100R
2) 上海卢湘仪 TGL-21M
3) 湖南赫西 TGL20MW

	
	2-7
	实验型喷雾干燥仪
	1
	★1）全自动控制与手动控制双重控制模式，触摸屏动态显示；
★2）进风温度控制：30 ℃ ～300℃ 出风温度：30 ℃ ～140℃；
3）喷雾头冷却系统（工作时喷雾头处于常温状态）以应用于热敏物料；
4)蒸发水量：1500 mL/H ～ 2000 ml/h 
5)最大进料量：蠕动泵可调最大为2000ml/h；
★6)最小进料量：30mL；
7)实时调控PID恒温控制技术，加热控温精度：±1℃
8)干燥时间：1.0～1.5S
9)关机保护功能：关机时只需按停止键，机器除风机外立即停止运行，保证设备不会因为误操作（强行关风机）而导致加热部分烧坏。
11)彩色LCD触摸屏参数显示：进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率 
12)喷嘴口径：0.5mm/0.7mm/0.75mm/ 1.0mm/1.5mm/2.0mm可选
★13)设有喷咀清洁器（通针），在喷咀被堵塞时，会自动清除，通针的频率可自动调整 
★14)整机全不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构，喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造 
★15)内置进口全无油空压机，喷粉的颗径呈正态分布，流动性好，而且噪音非常低，符合国家实验室噪音标准；
16)整机功率：3KW /220V
	1) 上海雅程YC-015（中药喷雾）
2) 鑫翁XINW-015
3) 来亨L-117
4) 瑞士步琪（BUCHI）B-90

	
	2-8
	冷冻干燥机
	1
	★1）压盖多歧管冷冻干燥机；
2）冻干面积0.09 m2；
★3）捕水容量 6kg/批；
4）西林瓶装瓶量：Φ12mm，990只；Φ16mm，349只；Φ22mm，184只；
5）多岐管口，配茄型瓶；
6）冷阱尺寸Φ300*500 mm；
★7）冷阱最低温度≤-80℃（空载）；
8）极限真空度≤5(Pa)（空载）。
	1) 宁波新芝Scientz-18N（-80℃）
2) 国辉FC-12A（-80℃）
3) 北京松源LGJ-12（-80℃）


标★的为重要参数。
说明：各公司必须参考本招标文件所规定的技术参数，制作本项目方案最终报价。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料；其规格、性能须符合招标文件规定的规格、性能、质量的要求或达到相当要求，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品必须通过认证。投标人可以在推荐品牌内投标，也可投标质量、性能更优的其他品牌产品，但投标品牌档次不能低于采购人推荐品牌档次的，否则为无效投标。
二、其它要求
1.因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足招标人所需要的功能及参数要求。
2.投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招招标文件时要求不够具体，投标人也须保证安装后就能正常工作。
3. 售后免费保修时间要求、服务响应要求：所购设备保修期为二年以上，保修期内免费上门服务。卖方的响应时间是在接到买方电话后12个小时内响应，在48小时内解决问题。

第三章 合同主要条款

1.合同金额
*********（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费及附件、辅材等一切费用。
2.交货期（完工期）
中标人在签订合同后30天内将合同标的运送到招标人指定地点，并安装调试到位。
3.交货地点
江苏省淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院枚乘路校区南苑27号楼5层。
4.付款方式
合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。
5.保修期及售后服务
（1）验收合格后整机免费保修    年（不少于2年）；
（2）保修期内，因设备质量、安装问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；
（3）中标人应针对货物的特点，根据招标人需要，对采购人有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。
（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。
6.安装、调试及验收要求
（1）中标人应在招标人的配合下，负责对货物的现场安装调试；
（2）货物到达招标人指定地点后，中标人应在收到招标人通知后48小时内派遣合格的技术人员前往采购人，完成货物的安装、调试工作；
（3）中标人应在规定的期限内完成安装调试工作，如因采购人责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；
（4）最终验收在采购人使用现场进行，在达到验收要求后签署验收合格报告；
（5）验收测试所发生的费用由采购人负责提供；
（6）中标人人员在招标人安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。 
7. 中标人承担本项目供货、安装及调试等过程中的一切安全责任。


第四章 投标文件样式

一  投 标 函
淮阴工学院招投标办公室：
我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：
1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。
3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。
5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。
7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
地    址：                             邮政编码：                      
电    话：                             传    真：                      
Email：                            
                  
供应商名称：                                （公章）  
授权代表（签名）：                           
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2] 日   期：                                   
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二  法定代表人资格证明
淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
供应商名称：                                  （公章）
日期：                 年         月         日

 (
法人代表身份证复印件粘贴处
)
三  法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（授权委托人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________  ______

人签字：____________  ________

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

 (
授权委托人身份证复印件粘贴处
)





四  报价明细表
单位:人民币/元
	序号
	货物名称及商标名
	规格型号、原产地及生产厂名、质保期
	单价（元）
	数量
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                                 元（￥            ）



投标人（加盖公章）：            

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：                  

注：
1.所有价格用人民币报价。
2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。
3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。








五  技术要求响应偏离表

	序号
	项目采购需求中主要技术
条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离
情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人:     （加盖公章）     
法定代表人或其授权委托人签章:               
注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 
（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。




六  承诺函

淮阴工学院招投标办公室：
我单位近三年在招投标活动中无任何违法违规等不良记录。
特此承诺。


                  单位名称：          （公章）
                  单位法人或授权委托人：（签名）
                  时间：        年   月   日


七  投标文件材料袋格式



项目名称                                   
项目编号                                   
投标内容   全部投标/标段*、标段*/列出序号   
投标商名称                                 
投标商法人或授权委托人                         
投标商联系电话   （含固定电话和手机）      
投标商传真                                 
投标商地址                                 
投标商电子邮箱                             
投标商邮编                                 
投标时间                                   
