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第一章 磋商须知
一、磋商项目
项目名称：建筑深基坑桩锚支护虚拟仿真实验教学项目
项目最高限价：29.5万元；
项目简要说明：通过虚拟仿真形式展示建筑基坑中桩锚支护全过程。
具体要求见第二章。
二、投标人的资格条件
参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1.经国家行政主管部门批准注册的企业法人；
2.具有本次采购货物（服务）的相关经营范围；
3.具有良好的经营行为和经营业绩，近三年在招投标活动中无不良记录；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5.本次招标不接受联合体供应商参加投标。
6.拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

6.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
6.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
6.3近三年内（本项目招标截止期前）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目。提供网站截图。
三、投标人资格审查方式
资格后审，开标时进行投标资格审核。若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，涉嫌提供虚假材料的将处以不退还磋商保证金等处罚。
四、竞争性磋商文件
1.竞争性磋商文件发布
竞争性磋商文件在淮阴工学院网站及其招投标办公室网站发布（http://www.hyit.edu.cn/index/tzgg.htm/或 http://zbb.hyit.edu.cn），投标人无需提前现场报名，可直接在网站下载竞争性磋商文件电子文档。竞争性磋商文件资料费为200元，投标人在投标前采用汇款方式（账号同磋商保证金账号）或到淮阴工学院财务处（暑假期间财务处每周一三五上午办理）刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。
2.竞争性磋商文件澄清
任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间五日前以书面形式通知采购人（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至采购人电子邮箱zbb@hyit.edu.cn），采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面、传真或电子邮件形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对竞争性磋商文件要求进行澄清的，采购人将不予受理）。
3.竞争性磋商文件变更
在截止时间前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对竞争性磋商文件用更正（变更、补充）公告的方式进行修正（在原招标公告发布网站发布），不单独进行通知。更正公告将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。为使投标人有足够的时间按竞争性磋商文件的更正要求修正磋商响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。
五、磋商保证金
本项目磋商保证金金额为5000元。投标人采用网上银行支付等非现金形式在投标截止前将磋商保证金交纳至竞争性磋商文件中指定帐号（银行开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171）。磋商保证金的交纳主体必须是投标人本身（从投标人的银行基本账户，个体工商户投标除外）。磋商保证金到账截止时间统一为磋商响应文件递交截止时间。因磋商保证金交纳及银行进帐期间需一定的时间，请各投标人提前做好交纳磋商保证金的工作，以确保保证金按期到达指定账户。否则出现磋商保证金无法按规定时间到账从而导致无效投标的，其后果自负。
投标人在递交磋商响应文件前需到淮阴工学院财务处开据磋商保证金收据（暑假期间，财务处周一、三、五的上午可以办理）。因暑期放假，未中标人磋商保证金退款手续在2019年9月初办理。投标时需同时提交磋商响应文件和磋商保证金退款单（见附件）。
发生下列任一情况的，磋商保证金将不予退还：
（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；
（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；
（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人、评委、招标办工作人员有私下接触的；
（6）中标人在规定期限内未签订合同的；
（7）中标人在规定期限内未按规定交纳履约保证金。
六、磋商响应文件组成
1.投标函（格式见第四章）。
2.投标报价表（格式见第四章）：本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、安全、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用（若是进口仪器设备，采购人可协助办理免税手续）。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价。
3.资质证明材料
3.1法人投标，提供法定代表人资格证明（原件，格式见第四章）和法人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至投标现场备查）；授权委托人投标，提供法人授权委托书（原件，格式见第四章）、法人身份证（复印件并加盖投标人公章）和授权委托人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至投标现场备查）。
3.2营业执照（复印件并加盖投标人公章）。
3.3参加政府采购活动前三年内在经营活动和招投标活动中没有重大违法记录的承诺书（格式见第四章，加盖投标人公章）。
3.4提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的承诺书（格式自定，加盖投标人公章）。
3.5近三年内（本项目招标截止期前）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目。提供网站截图。。
注:上述是对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合竞争性磋商文件要求，可随时取消其投标或中标资格。投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。
4.技术（服务、商务）要求响应偏离表（见第四章）
投标人应对竞争性磋商文件中的技术（服务、商务）要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。
5.售后服务承诺
质保期内的售后服务方案：投标人对中标货物在质保期内的售后服务具体内容及承诺，机构设置和人员配置情况；质保期满后的售后服务方案：投标人对中标货物在质保期满后，维保范围、内容、价格及承诺，机构设置和人员配置情况。不得低于竞争性磋商文件中服务要求的标准。
6.所投设备（服务）的技术资料
6.1卖方对买方操作、维护人员培训方案（包括培训人数、时间、地点、目的、内容、培训程度等）；
6.2投标货物交货时可提供的技术资料清单；
6.3卖方关于投标货物知识产权的承诺书；
6.4需买方配合的工作和条件。
7. 投标人2016年1月以来与本项目相关的服务业绩目录（见第四章）及证明材料（目录包含供货单位、供货时间、金额、主要设备、供货单位联系人姓名及联系电话等信息；提供与本项目直接相关的供货合同复印件）。
8.评分标准中涉及的材料及其他相关材料。
9.演示：演示建筑深基坑桩锚支护虚拟仿真的基本方案，初步模型的构建，以及相应开发的流程和时间节点。
1-8项材料按顺序装订，上述有关原件带至开标现场备查。投标人须编制一式五份磋商响应文件（包括一份正本和四份副本），每份磋商响应文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商响应文件的正本应打印或用不褪色墨水书写；磋商响应文件的副本可打印或用不褪色墨水书写，也可采用正本的复印件。磋商响应文件提倡按照A4幅面打印或复印，并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；磋商响应文件装订提倡采用胶装的形式。磋商响应文件应编制目录，标注页码，应按要求加盖投标人公章；全套磋商响应文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人签名或印鉴；投标人必须使用本竞争性磋商文件第四章提供的磋商响应文件样式。磋商响应文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章（本竞争性磋商文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章），磋商响应文件封面和材料袋封面样式见第四章。所有证件、证书加注水印或直接标注“仅供参加淮阴工学院招标用”字，未加注者责任自负。
投标人应承担其编制磋商响应文件、递交磋商响应文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，采购人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留磋商响应文件底稿，评标结束，采购人保留一正二副磋商响应文件，多余磋商响应文件由投标人在开标评标结束当天自行拿走，未拿走的磋商响应文件视同投标人同意采购人可以自行处置，而不需承担任何责任。
七、磋商响应文件递交时间、地点
1.磋商响应文件递交时间
2019年7月30日上午9:30-10:30。采购人拒绝接收在规定的投标截止时间后递交的任何磋商响应文件。
2.磋商响应文件接收地点
投标人凭我校财务处开出的磋商保证金收据、竞争性磋商文件材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。
3.投标有效期
从提交磋商响应文件的截止之日起90天。投标有效期内投标人撤销磋商响应文件的，采购人不退还磋商保证金。磋商响应文件中承诺投标有效期少于90天的，作无效投标处理。在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后一周内无息退还其磋商保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其磋商响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
4.磋商响应文件的修改和撤回
投标人在递交磋商响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回磋商响应文件，否则磋商保证金将被没收。
八、开标时间及地点
1.开标时间：2019年7月30日下午4:00； 
2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。
3.投标人应派代表（持授权代表身份证明）参加开标，投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。
九、磋商办法
本项目采用综合评分法。磋商谈判小组（以下简称磋商小组）将本着公平、公正、公开原则，对通过资格审核的磋商响应文件进行符合性审查，依据评分标准对于实质上响应竞争性磋商文件要求的磋商响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。磋商小组将依据评分标准（见下表）进行评标，本评分标准的总分为100分。磋商过程中安排二次报价等环节。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术指标得分高低顺序排列。磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
若投标不足3家或实质性响应不足3家，采购人可以宣布项目流标或可采用其他方式确定供货商。
评分标准
	评分项目
	满分值
	评分要素

	价格
	40
	以满足招标要求且投标报价最低的有效报价为评标基准价，投标报价等于基准价得40分，投标价格高于基准价的按下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40
投标报价为二次报价的数额。

	技术部分
	30
	投标产品的所有技术参数全部满足招标要求，得25分。
标注★号为核心指标，这些指标不允许负偏离，否则为无效投标。
以25为基数，加“★”技术指标为正偏离的，有一项加1分，最高不超过5分（须提供证明材料，并经2/3以上评委认可）。未标注“★”部分的技术要求为负偏离的，每一项扣1分。
本项得分低于18分的，为无效投标。

	现场演示与介绍
	17
	虚拟仿真实验项目必须进行现场演示或者基本架构介绍（以PPT方式），评委按演示或介绍效果进行综合评价。优秀：17-14分，良好：13-10分，一般：9分及以下。未实质性演示或者未介绍的为无效投标。

	业绩
	5
	投标人2016年1月以来签订实施的直接相关业绩（虚拟仿真实验项目），合同金额在20万元及以上的项目，有一项加1分，最多加5分。（提供合同复印件，不提供不加分）

	售后服务
	8
	免费升级、质保期限不少于三年。在此基础上每增加一年免费升级、免费质保加1分，最多加3分。
根据售后服务承诺的范围和完善程度（维保、升级服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施、过保后服务承诺、服务收费等）综合评价，优为5分，良好为3-4分，一般为2-3分，差为2分以下。

	总分)
	100分
	


十、磋商程序
磋商工作由淮阴工学院招投标办公室负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会（以下简称磋商小组）负责。
1.磋商响应文件的资格审查
依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，采购人组织对磋商响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定投标供人是否具备投标资格。不符合竞争性磋商文件规定的资格要求的磋商响应文件，将作为无效投标处理。
2.磋商响应文件的符合性审查
2.1磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。如果磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组可作无效投标处理。
2.2投标人及其磋商响应文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:
（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标总价超出竞争性磋商文件规定的预算金额或者最高限价的；
（3）不同投标人的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（5）不同投标人的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（6）不同投标人的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（7）不同投标人的磋商响应文件相互混装；
（8）不同投标人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（9）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，或有损害采购人利益的规定的；
（10）磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；
（11）在一份磋商响应文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按竞争性磋商文件规定提交备选投标方案的除外；
（12）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；
（13）投标有效期不足的；
（14）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；
（15）不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（16）不符合法律、法规规定的其他无效情形，以及竞争性磋商文件规定的其他无效情形；
（17）加“★”的技术指标为负偏离的；
（18）未进行实质性演示或未进行介绍的；
（19）技术得分低于该项目分值60%的。
2.3有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:
（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，学校不能支付的；
　　（4）因重要变故，采购任务取消的；
（5）其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。
3.磋商响应文件的投标报价审查
磋商小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则:磋商响应文件中投标函内容与磋商响应文件中报价表内容不一致的，以投标函为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认签字，其投标无效。
4.磋商响应文件的澄清
对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，磋商小组可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。
5.评审及中标
5.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的磋商响应文件进行评价和比较。磋商小组按竞争性磋商文件中公布的评标标准对每份合格磋商响应文件进行评审，确定中标供应商，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。 
5.2在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较磋商响应文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其磋商响应文件将被作无效处理。在评审期间，采购人将有专门人员与投标人进行联络。 采购人和磋商小组不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
5.3磋商小组根据竞争性磋商文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。采购人根据磋商小组推荐的中标候选人确认中标人。
十一、定标与签约
1.招标项目评审结果确定后，采购人将在学校网站（招标公告发布的网站）第一时间公示评审结果，公示时间为1个工作日，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。
2.中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者招投标办公室工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或招投标办公室工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；
（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（5）不满足本竞争性磋商文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委发现的；
（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。
在此情况下一经认定，报经校招标工作领导小组批准，招投标办公室有权取消原中标候选人中标资格、没收投标（履约）保证金、1-3年内禁止参加淮阴工学院的任何采购活动等处罚。我校有权重新组织采购或递补中标候选人。
3.质疑处理
3.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公示之日起7个工作日内，以书面形式向采购人（招投标办公室）提出质疑。非书面形式、7工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。质疑函内容主要包含：质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期等。
3.2质疑必须以参加投标的供应商法人代表或授权代表（磋商响应文件中所确定的）书面送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。
3.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。
3.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。
3.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后将在规定时间内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
4.评审结果公示期满，中标单位在三个工作日内来学校领取中标通知书，并在七个工作日内与采购人签订合同。若发生中标商未按规定时间领取中标通知书或未按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，我校有权不退还该中标商所交纳的磋商保证金、取消1-3年内的投标资格，我校有权将中标资格授予排名第二的投标人或重新组织招标。
5.履约保证金
5.1为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在领取中标通知书之前，向采购人提交金额为5000元的履约保证金。已交纳的磋商保证金自动转为合同履约保证金。
5.2履约保证金在项目验收合格后无息退还。中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式详见竞争性磋商文件第四章《履约保证金退还申请》），到淮阴工学院财务处办理保证金退还手续。
6.本竞争性磋商文件和中标人的磋商响应文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
7.投标人中标后，采购人发现其磋商响应文件中有与竞争性磋商文件相抵触之处、或磋商响应文件中附有超出有关规定的条款，则仍以竞争性磋商文件为准或以采购人解释为准。若投标人仍拒绝接受竞争性磋商文件的规定或采购人的解释，采购人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。
8.货物和服务的追加和减少
8.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。
8.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
9.投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标（中标）资格，没收投标（履约）保证金，并将其列入不诚信行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的任何采购活动。
十二、本次招标工作接受淮阴工学院纪监部门监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校纪监部门投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。
十三、本竞争性磋商文件解释权归淮阴工学院招标办。本竞争性磋商文件可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知。
十四、联系方式
技术联系人：张继华，联系电话：15189556396；
招标办联系人：王老师、董老师，联系电话：0517-83559069、83559815；
联系电子邮箱：zbb@hyit.edu.cn
联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。
淮阴工学院招投标办公室
2019年7月17日
第二章 项目采购需求
一、采购清单
	项目内容
	单位
	数量

	建筑深基坑桩锚支护虚拟仿真实验教学项目
	个
	1


二、系统接入要求
★（一）本次建设的建筑深基坑桩锚支护虚拟仿真实验教学项目必须与江苏省教育厅建设的江苏省高等学校虚拟仿真实验教学共享平台实现无缝集成，实验项目资源能够直接接入江苏省共享平台，无需进行二次开发与格式转换。
★（二）本次建设的建筑深基坑桩锚支护虚拟仿真实验教学项目必须能够接入学校已经建设的校级虚拟仿真实验教学共享平台。
三、虚拟仿真实验教学项目总体技术要求
★（一）虚拟仿真实验教学项目要求最终生成可在互联网上直接运行的格式，客户端使用时无须下载或安装任何程序、插件即可直接运行使用。
★（二）所开发虚拟资源必须无缝接入江苏省高等学校实验教学与实践教育中心共享平台，无须进行格式转换或二次开发。
虚拟仿真实验教学项目与江苏省共享平台对接接口所含数据标准与规范如下：
1.项目基本信息。包含虚拟仿真项目名称、所属学校名称、所属学校代码、所属中心名称、项目负责人、资源分类、建立年份、是否计费、计费标准、计费支付方式、项目简介、面向专业等信息。虚拟仿真实验教学项目需要包含的基本信息与数据规范如下：
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2 SchoolName VARCHAR | 500 3 SchoolName
3 CenterName VARCHAR | 500 3 CenterName
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5 | mEAK ProjectName VARCHAR | 500 % | ProjectName
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2.项目预习信息。包含虚拟仿真项目名称、所属学校名称、操作用户账号、预习文件名称、文件类型、文件访问地址。其中文件类型支持文本（doc,pdf）、图片（bmp，jpg）、动画（flv）、视频（avi）等多种类型和格式。
3.项目自测信息。包含虚拟仿真项目名称、所属学校名称、操作用户账号、自测成绩、自测时间、自测内容访问地址。
4.项目实验操作。包含虚拟仿真项目名称、所属学校名称、操作用户账号、实验操作地址路径。
5.项目实验记录。包含虚拟仿真项目名称、所属学校名称、操作用户账号、实验记录内容、记录添加时间。
6.项目实验报告。包含虚拟仿真项目名称、所属学校名称、操作用户账号、报告名称、报告内容、报告添加时间、报告审核状态。
7.项目资源评价。包含虚拟仿真项目名称、所属学校名称、操作用户账号、评价内容、评价发表状态。
★四、建筑深基坑桩锚支护虚拟仿真实验教学项目需完成软件开发内容

具体要求
展示建筑基坑中桩锚支护全过程。主要包括现基坑放样，止水帷幕，基坑降水，钻孔灌注桩施工，锚索施工，基坑开挖，支护结构监测等桩锚支护结构施工全过程。
1、工程概况
1.1 总体概况（场景展示）
（1）工程名称：江苏省淮安市某基坑开挖桩锚支护工程（旁白） 

（2）工程地点：淮安市水渡口大道（旁白）
（3）基坑环境：基坑平面形状呈规则矩形，基坑长100m，宽60m，基坑北侧有水渡口大道（旁白介绍道路情况：基坑深度影响范围内无重要管线需要保护），东侧为已有建筑物，建筑物距离基坑支护结构内边线25~30m，其他两侧为空场地，基坑挖深10m。现基坑场地基本平整，平整标高约3.5m；场地四周采用轻质围挡封闭，基坑开挖坡顶线距离围挡0.5-1m。（场景展示）
1.2工程地质条件（以土层动画形式展出，不同土层颜色不同）
①杂填土：黄褐色、灰黑色、灰色，松散，稍湿，主要以粉粘土、建筑垃圾、生活垃圾、砂堆填，层厚2.00～5.90米，平均厚度2.94米。

②粉质粘土：黄褐色、灰黄色、红褐色，可塑～硬塑，含少量砂粒，层厚1.50～2.40米，平均厚度2米。

③粉土：灰黄色、黄褐色，湿，稍密，层厚0.50～2.50米，平均厚度1.5米。

④粘土：黄褐色、灰白色、红褐色，可塑～硬塑，含砂粒，含量约10%，层厚22.72～35.24米，平均厚度25米。
本场地①层为孔隙潜水，③层粉土为孔隙微承压水，④层粘土为不透水层。根据地区经验地下水位埋深一般为0.5m。（旁白）
1.3基坑支护方式(以图例说明的形式给出)
根据现场实际施工条件及基础埋深，基坑安全等级为二级，本工程采用桩锚联合支护。支护技术参数如下：
1.钻孔灌注桩：桩径600mm，桩间距1.1m，砼强度等级C30，保护层厚度要求40mm，配筋要求主筋为HRB400级13Φ25，箍筋要求为HRB400φ8@150，加强筋要求HRB400Φ16@2000。

2.桩间土：要求挂φ6@250×250钢筋网片，锚喷混凝土厚度不小于80mm，强度等级要求C25，沿竖向每2m设置一道横向加强筋Φ14；竖向设置1Φ14@1100，并用膨胀螺栓于冠梁连接。

3.冠梁：尺寸b×h=600×500mm，混凝土强度等级C30，保护层厚度要求不小于50mm； 冠梁截面配筋要求两侧各3Φ20筋，中间上下各1Φ20筋，箍筋要求为φ8@200。

4.预应力锚索：两道，锚索采用3（4）×7φ5标准型1860MPa级别直径15.24mm低松弛钢绞线作为索体材料，竖向间距3.5m，水平间距2.2m，锚索倾角22倾，自由段8m，第一道锚固段10m，第二道锚固段17m；注浆水泥型号P.O42.5；腰梁为2根25b工字钢。

5.坡顶：采用C25硬化宽度1.5m，厚80mm，铺φ6@250×250钢筋网片，反向坡比0.02:1；设置挡水240厚砖墙，高300mm，采用水泥砂浆抹面。

	代表剖面
	支护深度/m
	钻孔灌注桩/m
	第一道锚索（冠梁处）
	第二道锚索

	1-1
	10
	20
	长度18m
	长度25m


2、施工机械简介（通过动画展示）
三轴深层搅拌桩施工主要机械：SMW三轴搅拌桩机
泥浆护壁钻孔灌注桩施工主要机械：旋挖钻机
预应力锚杆施工机械设备：锚杆钻机、注浆设备、张拉设备
对于每个机械设备，主要实现3个功能：

（1）对机械设备逼真建模仿真，有直观的认识

（2）对机械设备进行文字、图片、动画、视频等介绍

（3）简要介绍机械设备的原理和使用
3、基坑放样（施工流程虚拟仿真展示）
1．基坑定位（动画展示）
基坑定位，就是将基坑外廓各轴线交点（简称角桩）测设在地面上，作为基坑放样和细部放样的依据。
2．基坑放线（动画展示）
基坑放线，是指根据已定位的基坑轴线交点桩（角桩），详细测设出基坑各轴线的交点桩（或称中心桩），然后，根据交点桩用白灰撒出止水帷幕的中心线、钻孔灌注桩的中心线。
3. 基坑放线时的质量控制要点（旁白）
首先，复核并接收建设单位交给的起始标桩，办理交接手续，然后根据起始标桩设计布置现场测量控制网点。测量控制采用两级测量控制。控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。
4、三轴深层搅拌桩施工过程（止水帷幕）(动画展示) 

要求：单桩施工与整体施工相结合，施工工艺流程（配音）
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5、基坑管井降水（动画展示）
要求：展示单根管井施工工艺流程（配音）
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6、泥浆护壁钻孔灌注桩和冠梁的施工过程（动画展示，穿插人机交互）
要求：展示完整的泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程、质量控制要点（人机互动核心）
钻孔灌注桩的施工过程
 施工工艺如下：
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(1)埋设护筒
 护筒是由4-8mm的钢板制成，内径比桩径大100mm，上部留有1-2个溢浆口，高度约为1.5-2m。其作用是固定桩孔位置，保护孔口，增加桩孔内水压，以防塌孔及成孔时引导钻头方向。护筒起定位作用，所以埋设位置必须稳定，护筒中心线与桩位中心线偏差不得大于50mm。护筒埋设应牢固密实，护筒与坑壁之间用黏土填实，以防漏水。护筒顶面高于地面0.4-0.6m，并应保持孔内泥浆面高于地下水位1m以上，防止塌孔。 (此处设置交互，设置高于地下水位0.5m, 0.8m,1.2m三个选项, 低于1m则塌孔)
(2)成孔、清孔
成孔过程中要时刻注意孔内壁土壤情况，当遇到土质较为疏松时，应控制钻头的下落高度，打孔过程中还应时刻注意钻头的进尺，进尺较大时，每3米取一次渣样，进尺较小时，每1m取一次渣样，以此来判断土层变化。钻孔作业必须连续进行，不得间断，因故必须停钻时，孔口应加护盖，并严禁钻锥留在孔内，以防埋钻。钻孔时应注意排除钻渣，并保持泥浆密度和粘度。钻进过程中，用探孔器每进尺2-3m，应检查钻孔直径和垂直度。遇有扩孔、缩孔时，应采取防止坍孔和防止钻锥摆动过大的措施；遇有孔身偏斜、弯曲时，应分析原因，及时进行处理，一般可在偏斜位置回填片石和粘土重新补钻，使钻孔正直。
钻孔达到深度并经甲方技术人员验收签字后，进行第一次清孔。清孔的目的是抽、换孔内泥浆，清除钻渣沉淀层，尽量减少孔底沉淀厚度，防止桩底存留过厚沉淀层而降低桩的承载力。其次，清孔还为浇注水下混凝土创造良好条件，使孔位准确，浇注顺利，清孔方法采用抽渣筒清孔法。（设置泥浆质量要求，设定进去指标分别为泥浆的比重1.1、1.5、1.8，1.1正确，选择错误导致塌孔。）
(3) 钢筋笼制作
 钢筋笼制作过程中需要焊接时主筋采用搭接焊，单面焊焊缝长度为10d。箍筋尽量采用焊接，若采用绑扎，应采用双绑丝进行绑扎，且绑扎点不应多余总连接点数的10%。钢筋笼焊接时应保证焊缝饱满，并及时清除焊渣。钢筋笼主筋搭接时须严格控制同一截面内钢筋接头数量及接头间相互间距，接头应错开35d，并保证同一截面内钢筋接头数量不能超过钢筋总数的一半。钢筋笼主筋间距允许误差±10mm，箍筋间距允许误差±20mm，骨架外径允许误差±10mm。
(4) 钢筋笼吊装 
(a) 清孔完毕之后即挪开机械，进行钢筋笼安放工作。根据现场实际情况可采用吊车进行钢筋笼的安放。
(b) 钢筋笼吊装之前应对钢筋笼进行检查。见下表
	检查项目
	允许偏差（mm）
	检查频度
	检查方法

	
	
	范围
	点数
	

	受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸
	±10
	按每工作日同一类型钢筋、同一加工设备抽查3件
	3
	用钢尺量

	弯起钢筋的弯折
	±20
	
	
	

	箍筋内净尺寸
	±5
	
	
	


(c) 钢筋笼起吊采用2点起吊法，不可一点起吊，防止钢筋笼与注浆管由于钢筋笼自重产生变形。安放过程应缓慢进行，安放完成后进行检查钢筋笼位置。
(d) 钢筋骨架吊放完毕之后，应保证其中心点与桩基中心点一致，两者误差不得超过2cm。
(5) 混凝土浇筑
(a) 钢筋笼安装完成后进行导管吊装。导管吊装接头处应连接严密、牢固。导管使用前应对导管内部、外表面进行清除。
(b) 水下混凝土粗骨料采用级配良好的碎石，细骨料采用级配良好的中粗砂；砼坍落度控制在160～180㎜之间，水泥最小用量350kg/m3，水灰比宜为0.5～0.6 (此处设置三种交互，水灰比0.35, 0.55 ,0.75，0.5-0.6之间满足，其他不满足)。为保证水下砼灌注质量，水下砼施工应注意以下事项：储料斗要有足够的容量，能储存保证导管初始埋置深度不少于1米的砼数量，打开活门后首批砼应连续灌注封住导管下口，填充导管底部并保证导管内有一定高度的砼以平衡,首批砼的方量需通过计算确定。
(c) 浇注开始后，应连续有节奏地进行，尽可能缩短拆除导管的间隔时间，当导管内混凝土不满时，应徐徐进行浇注，防止在导管内形成高压空气囊。在浇注过程中，还应经常用测绳探测井孔内混凝土面的高程，保持导管出口埋入混凝土2～4m，并及时提升和拆除导管，同时灌注过程中应不断上下拨动导管，以防卡管。导管在孔内应垂直提升，避免挂住钢筋笼。
(d) 为防止钢筋骨架上浮，混凝土面接近钢筋骨架钢筋加密部分时，宜使导管保持稍大的埋深，并放慢灌注速度，以减少混凝土的冲击力。当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部1m左右时，应降低混凝土的灌注速度。当混凝土拌和物上升到骨架底口4m以上时，提升导管，使其底口高于骨架底部2m以上，即可恢复正常灌注速度。 
(e) 在浇注即将结束时，导管内混凝土柱高度减小，压力降低，而导管外的泥浆及所含渣土稠度增加，比重增大。如果混凝土顶升困难，可在孔内加水稀释泥浆，使浇注工作顺利进行，泥浆引流至适当地点处理，以防止污染。灌注砼至桩顶标高后，即可拨出导管和钢护筒。
(f) 水下砼灌注全过程应有专业人员记录，及时指导施工。为了保证泥浆不外泄，污染现场场地，在场地外设置泥浆净化池，大部分泥浆经过净化循环重新利用，少量考虑外运废弃。废弃的泥浆运输到指定的地点排放。混凝土浇入孔底后，立即测量孔内混凝土面高度，计算出导管埋置深度，如符合要求，即可正常浇注。
冠梁施工工艺流程：
钻孔灌注桩施工完毕、桩体检验合格→测量放线冠梁位置，开挖并将桩顶混凝土凿除→冠梁钢筋加工安装、预埋件安装→浇筑冠梁混凝土→混凝土养护→模板拆除等工序。
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冠梁施工要点：

准备工作：
(1) 冠梁开挖前做好准备工作，查明周边地下管线和地下构筑物的情况，予以拆迁或加固，采取可行的措施进行严密检测，确保施工期间地下管线和地下构造物安全正常使用。

(2)冠梁开挖前准备一定数量的应急材料，作好冠梁基坑抢险加固准备工作。冠梁基坑施工前，在冠梁基坑四周布设排水沟，并把排水沟引到已经设计好的集水坑内，在采用抽水泵抽排。并在施工边界设置警戒线进行维护。

冠梁施工方法：
（1）土方开挖：钻孔桩施工完（地下连续墙），待强度达到后，由测量放线定出冠梁土方开挖界限，采用挖掘机进行冠梁基坑土方开挖至冠梁底。孔桩（地下连续墙）位置采用人工配合机械清除孔桩覆土和孔桩之间的土方，土方清除至冠梁设计底标高。

（2）施工测量、放线：挖掉表层覆土及桩间土石后，根据冠梁的设计位置及高程，在钻孔灌注桩（地下连续墙）顶面施放中线控制点及高程，中线控制点可引至桩外，并做好控制点位标志及做好点位保护装置，防止其在施工中受到损坏。通过两点或多点确定每一施工段钻孔灌注桩冠梁的底标高，用红漆在每根桩上打上标记。

（3）凿混凝土桩头及清理

按每根桩桩头红线标记，将灌注多余的钻孔灌注桩（地下连续墙）桩头混凝土凿除。桩头凿除时，只能从水平方向往桩芯凿，不能从桩头向下凿，以免桩头成为锥型，同时不能随意将钻孔灌注桩桩内的钢筋左右前后搬动。桩头凿到冠梁底标高以上5cm后，将松动的混凝土块清除掉，用气泵把开凿面吹喷干净，经质检员验收后，方可绑扎钢筋。

（4）放样冠梁中心线：桩头清洗干净后，将冠梁中心线控制点加密引至桩顶，施放完冠梁中心点，将各点连成线，作为冠梁施工控制中心线。

（5）钢筋绑扎

a、钻孔灌注桩钢筋调直：根据冠梁中心线，左右分出冠梁边线。钻孔灌注桩钢筋若有偏出冠梁边线的，或影响模板安装的，用钢管钳将钢筋掰到冠梁内；若钢筋实在掰不到冠梁内，可以适当把冠梁尺寸放大。若有个别钢筋不直时，仍用钢管钳将其调直。

b、钢筋制作及安装：冠梁钢筋在加工场加工完成后，搬运到现场安装，并注意钢筋的摆放尺寸及主筋的位置，主筋分布在梁的两侧及上下面，严格按照设计尺寸及间距安装。钢筋锚固和搭接按设计要求施工，主筋采用搭接焊连接方式，双面搭接焊焊缝长度不得小于5d（d为钢筋直径），当不能进行双面焊时，可采用单面焊，单面焊焊缝长度不得小于10d（d为钢筋直径），焊缝厚度不得小于0.3d，焊缝宽度不得小于0.8d（d为钢筋直径），焊缝应饱满，且要保证主筋轴线在同一直线上；钻孔灌注桩主筋放在冠梁钢筋的内侧。主钢筋与箍筋交叉节点可采用梅花型绑扎或点焊，使主筋与箍筋有效的连接牢固。冠梁采用分段施工，在每段的接头部位注意预留连接钢筋。

c、预埋件安装，严格按照设计要求的数量、规格、间距安装预埋钢板、螺栓等预埋件，钢支撑预埋钢板由测量放线定位，安装时严格按照测量的定位进行钢板预埋，砖砌墙构造柱预埋钢筋间隔3米设置预埋钢筋，并在拐角位置也需要进行预埋构造柱钢筋，预埋钢筋设置于冠梁外侧，共4根钢筋，每根钢筋间隔24cm呈正方形进行预埋，预埋尺寸为深入冠梁30d（d为预埋钢筋直径，预埋钢筋为Φ20），预埋件需采用加固措施将其固定于钢筋骨架上，保证其在模板施工、混凝土施工时位置不发生变化。端头井南、北两侧不需要进行构造柱钢筋的预埋。

d、垫块安装：垫块厚度为冠梁保护层厚度，钢筋安装时，要将混凝土垫块牢固绑扎在冠梁侧筋的外侧主筋与侧筋交叉处。垫块布置500mm一个，梅花型布置。

（6）模板施工

冠梁模板采用915x1830mm和1220x2440mm的竹模板，采用100mm×100mm方木，竖向间距300mm，横杆用2φ40的钢管两排，间距500mm。钢管用φ12螺杆对拉，蝴蝶结加螺母锁死。

（7）混凝土浇筑

冠梁混凝土采用商品混凝土，等级为C30（兼做压顶的冠梁为C35），浇注采用汽车混凝土输送。混凝土分层浇注，每层厚度300mm，用插入式震动棒捣密实，混凝土冠梁面用铁抹抹平压光。

1、冠梁混凝土灌注要求

（a）灌注前用高压空气吹干冠梁内的渣土。

（b）混凝土输送管严禁与预埋钢板接触，防止灌注混凝土时钢板了生位移。混凝土灌注时严禁直接冲击预埋件。

（c）进行上层混凝土灌注时插入式振捣器插入下一层5～10cm，严禁出现漏捣或过捣。

（d）预埋钢板下混凝土须填满，进行顶层混凝土灌注时由高向低灌注，使混凝土填满预埋钢板下。

（e）分层灌注混凝土，每一层灌注顺序须相同，必须在下一层混凝土初凝前浇注上一层混凝土。

（f）冠梁灌注完毕后顶面须压实抹平，预埋件周围混凝土须清除干净。

（g）混凝土灌注过程中注意观察模板、支架、钢筋、预埋件情况，发现问题及时处理。

（8）混凝土养护

混凝土灌注完成初凝 (大约12小时)后应及时进行养护,养护周期为14天。根据天气情况进行覆盖和浇水养护。

（9）拆模

 拆模条件：冠梁混凝土强度达到2.5MPa后方可拆模，（设置强度要求分别为1.5、2.0、2.5，2.5正确，选择错误，冠梁坍塌）一般灌注完毕1～2天就可拆模，冬季施工3～4天即可拆模，由项目部试验下达可拆模通知单后方可进行拆模。

 拆模顺序：拆除可调支撑→拆除横撑及竖撑→拆除模板→清除模板并进行防锈处理→模板、支撑等堆码→冠梁养护

拆模要求：（a）拆模完毕后如果冠内侧存在突出物，须及时进行清理找平，混凝土出现缺陷须及时上报，同意后按要求进行处理，以便道工序施工。（b）进行拆模时须小心，严禁碰掉冠梁角部。（c）模板拆除后与下段相接处及时进行凿毛处理。（d）模板拆除完毕后应及时进行堆码整齐，模板拆除完毕后就及时进行场地清理。

7、锚索及土方开挖施工过程
7.1 基坑开挖（动画、旁白：开挖深度的要求根据锚杆施工空间要求来确定；深度3m）
7.2围檩施工（锚索钻孔之前施工）
选用钢板小牛腿，间距为2～3m，小牛腿应比钢围檩宽度大于5～10cm，应避免钢围檩现场安装接头出现于两根支撑的跨中或安装支撑处。钢围檩安装接头处应在顶面、底面、侧面处用钢缀板连接，焊缝有效高度不小于10mm，且与有效连接长度不小于200mm， 钢围檩与支护桩之间的间隙采用C30以上细石混凝土填实。（旁白）
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7.3第一层预应力锚索施工方法（第一层预应力锚索竖向距离距地表2.5m）
7.3.1工艺流程
施工准备→钻孔、清孔、锚索制作安装→锚索插入、浆液制作、第一次注浆→浆液制作→第二次注浆→锁具安装→张拉锁定（此处设置互动环节，打乱施工步骤，让学生选择正确施工顺序）用规范、施工手册流程
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7.3.2 作业准备
（1）熟悉施工图，对锚索施工的相关参数熟记于心。
（2）编制技术交底、安全交底文件，对施工作业人员进行交底，对主控项目多做强调。
（3）对所需使用的材料提前进场，并进行进场复检，检测合格后方可使用。
（4）对钻机进行调试维修，保证施工期间顺利进行施工。
7.3.3操作要点
7.3.3.1工作面土方开挖
对锚索施工区域工作面按冠/腰梁下300mm开挖，保证6m的回转宽度，挖设临时回水沟渠，完成相关的准备工作。
7.3.3.2定位放线
按照设计要求，对锚索钻孔标高进行定位，采用水准仪在支护面上进行标高控制线喷涂。
7.3.3.3钻机就位成孔
①选择MD60型锚杆钻机。
②钻机就位后，应保持平稳，导杆或立轴与钻杆倾角一致，并在同一轴线上。
③施工中根据地质条件可选择两种钻头，土层中选用三角合金钻头，岩层中选用专用圆柱型钻头。
④在钻进过程中，应精心操作，精神集中，合理掌握钻进参数，合理掌握钻进速度，防止埋钻、卡钻等各种孔内事故。一旦发生孔内事故，应争取一切时间尽快处理。粉质粘土、中砂、粗砂层易塌孔，成孔较困难，钻进时采用套管跟进。
⑤钻孔完毕后，不能马上拔管，要求先加大水量进行清孔，清孔数分钟后边徐徐拔管，边供水清孔，直至拔出孔口。清孔工作一般要求进行1-3遍，并以从孔口流出清水为标准。
造孔是锚固工程施工中至关重要的一环，如果造孔速度慢，会直接影响到工程成本和经济效益；如果造孔质量差，则会影响到锚索的安装、水泥浆的灌注质量，进而影响到锚索与水泥浆以及水泥浆与孔壁的粘结力，致使锚索达不到设计要求。因此，在锚固孔的钻凿过程中，必须严格按设计要求施工，以确保锚固孔成孔质量。
锚索钻机成孔，孔径150，长度20~30m；应使用专用锚索钻机，成孔时如涌水较大，应采用套管护孔或其他有效方法。
锚索与水平方向夹角为20～25°，孔位与水平方向允许偏差100mm，垂直方向允许偏差50mm，孔深超过设计长度0.5～1.0m。成孔后应清孔，并立即插入锚索和灌浆。
锚索采用3根Φ15.24的钢绞线组成，安装采用专门托架，锚索自由段为6～8m，锚索的自由段应扎塑料管或包塑料布。锚索应露出孔口1000mm以上，锚索应干净无污无锈，预应力锚索不允许接长。
注浆管应与锚索一起放入钻孔，底端距钻孔底50～100。采用二次注浆，第一次注浆压力为0.3～0.5MPa (此处设置三种交互：0.2MPa、0.4MPa、0.6MPa, 其中0.4MPa满足,其他不满足)，二次注浆压力为1.5～2.5MPa，两次注浆压力均采用P.O42.5普通硅酸盐水泥，水灰比0.45～0.50。两次注浆时间间隔为10～12h，具体由现场确定(此处设置三种交互：6h、12h、24h,其中12h满足,其他不满足)。
锚索灌浆后，做砼腰梁，最后用穿心千斤顶、高压油泵和锚具对锚索施加预应力至设计荷载并锁定。
[image: image8.png]FhEEH

BoRERE

260 PVCEARE

3015.2(795)  WE%

s

BHF, A gERiY
i

L

EL:1E

#1000 7 1000 7 1000 7 1000 7'

BUINWALE PN

HER

#—150—




在锚固体强度大于15MPa (灌浆后10天以上)时，即可张拉锁定。
作为钻孔质量监控的一项措施，施工人员必须认真填写钻孔钻进中原始记录表，详细记录每个孔的进尺情况、地层变化、施工时间及其他特殊情况。
7.3.3.4锚索制作与安装
①按设计要求制作锚索，锚索定中架或隔离架均按设计要求制作和安装，使锚索处于钻孔中心。锚索采用3×7φ5标准型1860MPa级别直径15.24mm低松弛钢绞线作为索体材料，锚索自由段采用涂刷防腐黄油加外套波纹管防腐；锚索下料应满足张拉长度要求，长度误差为50mm。
② 安放锚索时，应防止筋体扭曲，注浆管宜随锚索一同放入孔内，筋体放入角度与钻孔倾角保持一致，安好后使筋体始终处于钻孔中心，锚索孔口外露1200mm以便张拉。
[image: image9.png]150 50— 725 LR
—RERE
260 41E
=248
SFEBARF BERILBEAE
7a5 LR
#70 1 —RERE

30

AERKHE





 ③若发现孔壁坍塌，应重新透孔、清孔，下放双套管施工，直至能顺利送入锚索为止。
7.3.3.5注浆
①注浆材料应根据设计要求确定，选用水灰比0.40～0.45的P.O.42.5R普硅水泥，可外加入早强剂三乙醇胺0.03％，早强剂的用量必须严格精确使用。
②浆液应搅拌均匀，过筛，随搅随用，浆液应在初凝前用完，注浆管路应经常保持畅通。
③注浆管与锚索一起放入钻孔中，注浆管内端距设计孔底为50～100mm，二次注浆管的出浆孔密封，保证一次注浆液不进入二次注浆管内。一次注浆时采用注浆泵将浆液经压浆管输送至孔底，再由孔底返出孔口，待孔口溢出浆液或排气管停止排气时，可停止注浆。相隔6-8小时（或在锚固体强度达到5.0MPa）后采用高压注浆泵进行二次注浆，二次注浆为劈裂注浆，压力一般不小于1.5～2.5MPa。
7.3.3.6张拉、锁定
（1）张拉前首先处理好冠梁表面锚杆孔口使其平整，避免张拉应力集中，加垫一300×300×20mm的钢板，用SJZ500-600穿心千斤顶拉力计。
（2）张拉时，锚固体的强度应达到设计强度的75%，(此处设置三种交互：50%、65%、75%, 其中75%满足，其他不满足)。
（3）考虑到设计要求张拉荷载要达到设计拉力，而锁定荷载为设计拉力的85% (此处设置三种交互：0、50%、85%, 其中85%满足，其他不满足)，因此张拉时的锚头处不放锁冒，张拉荷载达设计拉力后，卸荷到0，再锚头安插锁冒，才张拉到锁定荷载。
（4）张拉过程中，按照设计要求张拉荷载分级及观测时间进行，每级加荷等级观测时间内，测读锚头位移不应少于3次。当张拉等级达到设计拉力时，保持10分钟（砂土）至15分钟（粘性土），在观测时间内测读锚头位移3次，每次测读位移值不大于1mm，否则继续观察其变位趋于稳定方可。
（5）本工程采用“跳张法”的张拉顺序进行张拉。
（6）锚索张拉前至少先施加一级荷载（即1/10的锚拉力），使各部紧固伏贴和杆体完全平直，保证张拉数据准确。
（7）锚固体与台座砼强度均大于15MPa并达到设计强度75%后进行，方可进行张拉。
（8）锚索张拉至1.1～1.2倍设计轴向拉力值时，土质为砂土时保持10min，为黏性土时保持15min，然后卸荷至锁定荷载进行锁定作业。
（9）锚索锁定后，若发现有明显预应力损失时，应进行补偿张拉。
7.4 第二次基坑开挖深度根据第二道锚索的施工空间要求来确定(基坑开挖深度6.5m)
7.5第二层预应力锚索施工方法同第一层
第二层预应力锚索竖直距离距地表6m
7.6基坑开挖到底
8、支护结构监测
深基坑主要监测项目包括：地表及管线沉降变形监测；相邻建筑物沉降、倾斜及裂缝发展观测；支护结构倾斜及位移监测；支护结构应力监测；支护结构沉降监测；支撑轴力及应力监测；地基隆起监测；水位监测及水土压力监测等。强调学生做支护结构的监测（冠梁顶部水平位移及竖向位移、深层土体水平位移、地下水位监测、锚索轴力监测、土压力监测），选择监测设备（水准仪、全站仪、测斜仪、电测水位计、钻孔式轴力计、土压力盒、读数仪），选择正确，监测流程动画播放，旁白介绍具体监测工作要点（人机互动）。
8.1报警值设定（人机互动，报警值由学生选择，若选择不合理，出现基坑塌方画面）
（1）支护结构顶部水平位移：位移速率≥3mm/d，位移总量≥25mm。
（2）土体深层水平位移：位移速率≥4mm/d，位移总量≥24mm

（3）支护结构顶部竖向位移：位移速率≥3mm/d，位移总量≥25mm。
（4）锚索轴力报警值：预应力损失超过20%报警
8.2 技术要求（图片、文字、旁白）

施工期间应根据监测资料及时控制和调整施工进度和施工方法，尽量减少基坑的开挖对周边环境的影响。

监测仪器的选择应考虑最大可能需要的量程，选用满足安全监测要求的合适仪器。

仪器安装埋设前应进行检验和率定，绘制检测点安装埋设详图，并按照方案和埋设要求做好埋设准备。仪器埋设时，应核定传感器的位置，埋设的准备是否符合要求，按照监测的位置和方向埋设传感器。

所有监测点安装完毕后，应及时绘制准确测点位置图，并对监测点加强保护，预防意外破坏。

监测数据必须做到及时、准确和完整，发现异常现象，加强监测。

8.3 观测要求（图片、文字、旁白）
在土方开挖前，须测得初读数。施工期间，支护结构顶部水平位移、土体深层水平位移须做到一日一测；底板浇筑完毕后，支护结构顶部水平位移、土体深层水平位移须做到两～三日一测；施工期间可据现场实际情况调整监测频率；暴雨洪水期间应加强监测频率。

★五、商务要求
1.供货时间:暂定合同签订后 30 日内供货安装调试到位。
2.供货地点:淮阴工学院建筑工程学院品学楼。
3.付款方式: 合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质量保证金，待一年后使用无质量及售后服务等问题后结清余款（不计息）；如有质量问题，不能及时更换或不能及时维保到位，尾款不予支付并按合同追究赔偿等责任。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督主管部门报告，依法处理。
六、其它要求
1.投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定竞争性磋商文件时要求不够具体，投标人也须保证安装后就能正常工作。
2.提供投标人服务承诺、系统运行维护方案，提供系统三年免费质保、免费升级，使用过程中长期提供免费培训、咨询、解释、指导等服务。质保期内遇到问题服务响应时间为24小时内，修复时间不得超过1周；满质保后遇到问题服务响应时间为36小时内，修复时间不得超过3周。
第三章 合同主要条款
甲方：淮阴工学院          （以下称 甲方）
乙方:                 公司（以下称 乙方）
    根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经过友好协商，本着平等互利的原则，签订以下条款。
采购内容
    所购设备具体厂家、型号、价格如下：      
	序号
	货物名称
	品牌
	规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	建筑深基坑桩锚支护虚拟仿真实验教学

项目
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：                    （小写）：￥                                

	含运输、搬运、保险、安装、调试、税收等一切费用。


二、交货时间及地点
乙方须在合同签订后30 日内供货安装调试到位。
三、相关责任及付款方式
乙方须保证甲方所购设备为原厂全新产品，并符合本合同对配置的要求，否则视为不合格设备。乙方免费安装、调试完好并承担如下服务：
（1）提供符合国家税务机关规定的正式全额发票。
（2）每延迟一天供货，乙方须向甲方支付违约金（RMB）500元整，总违约金累计计算。违约金由甲方从乙方货款中直接扣除。
（3）甲方所购设备保修期为     年，保修期内免费上门服务。乙方的响应时间是在接到甲方电话后1个小时内响应，在24小时内解决问题。无法当场检修的 ，乙方提供相同规格的设备代用。如无法当场检修且乙方不能提供相同规格的设备代用，乙方须向甲方支付（RMB）200.00元/天的违约金。
（4）在设备免费质保期满后，乙方对甲方所购设备提供终身维修服务，只收更换部件成本费，免收服务费。
本合同“免费质保”均指甲方使用过程中“非人为因素”造成乙方所提供设备损坏的前提下。
    质保起算时间以甲方的验收合格时间开始计算。
在乙方根据合同规定时间按时交货并安装调试完毕，经过一段时间使用，甲方应及时组织对乙方所供设备进行验收。验收合格后，甲方支付给乙方合同总金额的95%，人民币：          元整（￥    ）；合同总金额的5%，人民币：        元整（￥    ）作为质保金，履行服务承诺，无质量问题，设备正常使用，1年后一次付清余款。 
2、如经甲方验收为不合格，根据乙方不合格违约责任的大小，由乙方支付合同中不合格产品总价的5%-20%给甲方作为违约金，并在保证甲方使用的前提下，乙方应按合同质量要求，重新提供合格产品并安装调试到位。如乙方提供的产品存在重大质量问题，乙方除按不合格产品总价承担20%违约金之外甲方有权根据乙方的解决方案及结果拒付部分甚至全部货款，甲方也有权予以退换。因乙方所提供设备存在质量问题或不符合本合同要求而影响甲方的教学与相关工作的正常开展，或造成有形或无形损失的，甲方保留向乙方索赔的权利。
四、验收标准
设备应根据本合同及其竞争性磋商文件、磋商响应文件进行验收，竞争性磋商文件、磋商响应文件与本合同相抵触的，以本合同为准。
五、竞争性磋商文件、磋商响应文件均是本合同的组成部分，本合同未尽事宜或发生合同纠纷时由双方协商解决。无法协商解决的可向淮安市开发区人民法院提起诉讼。
六、本合同经双方签字盖章后生效。
七、本合同一式七份，甲方执六份乙方执一份。具有相同的法律效力。
甲方：淮阴工学院                    乙方： 
委托代理人：（签章）                代理人：（签章）
开户银行：                          开户银行： 
帐 号：                             帐 号：
签订日期：       年   月   日       签订日期：     年   月   日
第四章 磋商响应文件样式
一  磋商响应文件封面和材料袋格式
项目名称                                        

项目编号                                        

投标内容                                        

投标商名称                                      

授权委托人姓名                                  

授权委托人联系电话     （含固定电话和手机）    

投标商传真                                     

投标商地址                                     

投标商电子邮箱                                 

投标商邮编                                     

投标时间                                       

二  投 标 函
淮阴工学院招投标办公室：
我方经仔细阅读研究                             项目竞争性磋商文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：
1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
2．我方愿按竞争性磋商文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。
3．我方接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。
4．我方同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、取消中标资格、没收磋商保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。
5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6．我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在磋商响应文件中承诺的全部责任和义务。
7．本磋商响应文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
供应商名称：                            （公章）  

地址：                                   邮政编码：                      
电话：                                   传    真：                      

授权委托人（签名）：                     电话（手机）              

联系电子邮箱：                                  
投标日期：                                      

三  法定代表人资格证明
致淮阴工学院招投标办公室：
单位名称：
    地    址：
姓    名：                性别：            职务：                

系           （投标人单位名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院                    （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署磋商响应文件、进行招标、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人名称：            （公章）           
日      期：            年       月       日

四  法定代表人授权书
致淮阴工学院招投标办公室：
委托方：
地  址：
法定代表人姓名（签章）：
授权委托人姓名（签名）：           性别：        职务： 

授权委托人身份证号码：
兹委托        代表我公司参加淮阴工学院                     （项目名称） （项目编号：        ）投标活动。该授权委托人有权在该项招标活动中，代表我公司签署投标函和磋商响应文件，与采购人协商、澄清、解释，进行合同谈判、签订合同，并处理与该项目有关的一切事务。
授权委托人在办理上述事宜过程中以自己名义所签署的所有文件，我公司均予以承认。授权委托人无转委托权。
授权期限：至上述事宜处理完毕止。
委托人名称：            （公章）           
日      期：            年       月       日

五  报价明细表
单位:人民币/元
	序号
	货物名称 
	品牌、规格型号、原产地、生产商、质保期
	单价（元）
	数量
	总价

	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                                 元（￥            ）


备注：如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量。
投标人（加盖公章）：            
法定代表人或其授权委托人（签章）：                  
时间：      年    月     日
注：
1.所有价格用人民币报价。
2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。
3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。
六  技术（商务）要求响应偏离表
	序号
	项目采购需求中主要技术
条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离
情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人:     （加盖公章）     

法定代表人或其授权委托人（签章）:               

时间：      年    月     日
注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 

（3）投标人必须仔细阅读本竞争性磋商文件中所有技术规范条款、相关功能要求和商务要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。
七  参加政府采购活动前三年内在经营活动和招投标活动中没有重大违法记录的承诺书
淮阴工学院招投标办公室：
我公司郑重声明:参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、较大数额罚款等行政处罚。在招投标活动中无任何违法违规等不良记录
特此声明！
                    投标人:             (盖章)
法定代表人或其授权委托人（签章）:  
                     日期:        年      月    日
八 投标人近三年业绩一览表
	序号
	买方单位名称
	供货时间
	合同金额
	主要设备
	买方联系人、联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：请填报与本项目直接相关的供货业绩；合同签订时间为2016年1月以来；须附供货合同复印件。
投标人（加盖公章）：            
法定代表人或其授权委托人（签章）：                  
时间：      年    月     日
九 磋商保证金退款单
致淮阴工学院：
我单位参加贵校组织的                                      （项目名称及项目编号）的招投标活动，在招投标过程中遵守了国家法律法规和贵校竞争性磋商文件的规定，无违法违规行为。
因我单位未能中标，现向贵校申请退还磋商保证金          元 。
磋商保证金退款具体信息见下表，我单位保证所提供信息的准确性，否则责任自负。
	单位账户名称
	

	开户行详细信息（具体至支行）
	

	退款账号（退款至原汇款、转账账号）
	

	联系人
	

	联系电话
	手机：                      办公电话：


备注：本项材料单独提供，不装订在竞争性磋商文件中，并附磋商保证金收据。
                           投标人名称：    （名称+公章）
授权委托人（签名）：
                                                       年   月   日
十 履约保证金退还申请单
致淮阴工学院:
我单位中标了贵校组织实施的                                  （项目名称及项目编号）的采购活动。目前，我单位已按竞争性磋商文件规定及磋商响应文件承诺履行完相关义务，项目已经通过贵校验收，符合保证金退还的条件，现向贵校申请退还我单位交纳的本项目履约保证金          元。
磋商保证金退款具体信息见下表，我单位保证所提供信息的准确性，否则责任自负。
	单位账户名称
	

	开户行详细信息（具体至支行）
	

	退款账号（退款至原汇款、转账账号）
	

	联系人
	

	联系电话
	手机：                      办公电话：


备注：本项材料不装订在竞争性磋商文件中，须附履约保证金收据。在通过验收后，想项目使用单位提出申请办理。
                                投标人名称：    （名称+公章）
授权委托人（签名）：
                                                        年   月   日
履约保证金退还流程表
	项目使用单位
经办人意见
	（是否通过验收）
                         经办人：            年   月   日

	项目使用单位
分管负责人意见
	                         负责人：            年   月   日  

	项目主管部门
意见
	                         负责人：            年   月   日  














法人身份证复印件粘贴处














法人身份证复印件粘贴处














授权委托人身份证复印件粘贴处
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