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第一章 投标须知

一、招标项目
项目名称：淮阴工学院萧湖基地27口多媒体教室建设项目；
最高限价：76.9万元。
项目具体要求见招标文件（第二章）。
二、投标人的资格条件
参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1.经国家工商行政管理机关注册的独立法人； 
2.具有本次采购的相关的营业范围； 
3.参加本次投标的投标人若非生产企业，投标人须具有本产品的代理商、经销商等资格要求； 
4.具有良好的经营行为和经营业绩，在招投标活动中无不良记录；
5.本次招标不接受联合体供应商参加投标；投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目采购活动。
注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。
三、投标人资格审查方式
开标时进行资格审核，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。
四、招标文件
投标人可直接在学校网站（http://zbb.hyit.edu.cn/或http:// www.hyit.edu.cn/list.asp?classid=99）下载招标文件电子文档，招标文件资料费：300元/份，投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。
五、投标保证金
投标保证金金额为1.5万元整。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在评标结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。
六、投标文件组成
1.投标函（见第四章）。
2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。投标人须对项目全部内容进行投标，不得拆开投标。
3.资格证明材料：法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）和受托人身份证（复印件），营业执照（复印件），税务登记证（复印件），非产品生产商投标须提供本项目的代理商、经销商等资格证明材料（同批量3万元以上提供，本材料须在签订合同前提交）。
4.售后服务、质量保障情况。
5.所投设备(包括附件)的彩页、技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章）。
6.2015年1月以来签订实施的与本项目相关的服务业绩目录及证明材料（目录包含供货单位、供货时间、金额、主要设备、供货单位联系人姓名及联系电话等信息；提供代表性合同复印件等材料。）
7.评分标准中需要提供的材料及投标人认为需要提供的其他材料。
1-7项材料按顺序装订，原件备查。
七、现场勘察
我校定于2018年3月27日下午2:00至枚乘路校区正行楼（16号教学楼402）集中组织现场勘察，希望各拟投标单位准时参加。联系人：朱老师，联系电话：13915102469。
八、投标文件递交时间、地点
1.投标文件递交时间：2018年4月4日上午8:30-11:00。
2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、标书材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。
3.投标文件要求：编制一式六份投标文件（包括一份正本和五份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，招标人不退还投标人所投招标文件。
九、开标时间及地点
1.开标时间：2018年4月4日下午（暂定）；  
2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。
十、评标办法
我校评标小组将本着公平、公正、公开原则，根据价格、技术、方案、资质能力、服务等方面进行综合评分。评标小组仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标小组将依据评分标准进行评标，本评分标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的为中标候选人。
我校根据项目实际需要，可对项目所需设备的数量进行适当增减，设备单价不得增加。若投标不足3家或实质性响应不足3家，我校可以宣布项目流标或可采用竞争性谈判等方式确定供货商。
评分标准如下：

	评分因素
	评分标准

	价格:50分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50           
注：报价得分精确到小数点后两位。　

	技术要求：
26分
	投标人所投产品技术参数完全满足招标文件“设备性能要求”的得20分；所投产品主要设备技术参数与招标文件“技术要求”中参数要求相比较，每有一项正偏离（须提供评委认可的证明材料）加0.5分，最多加2分。
网络中控机是多媒体教室核心设备，具有高校广泛应用案例，每提供1个案例得0.5分，最多得2分（提供相关2015年1月以来签订实施的合同复印件）。
多媒体教室总控运维管理平台须为成熟的产品，每提供1个案例得0.5分，最多得2分（提供相关2015年1月以来签订实施的合同复印件）。

	方案：10分
	投标产品主要设备（投影机、中控、扩声系统、互动电子黑板）全部为推荐品牌的得4分，部分产品为推荐品牌或不是推荐品牌的，按0-3分酌情打分或不得分。
标书能够充分理解项目的需求与应用，进行充分设计和响应,技术方案切实、可行、具体。优秀的得 6-5 分，良好的得4-3分，一般的得 2-1分。

	企业资质能力：5分
	投标人自2015年1月以来，有多媒体教室集成、整体维保等相关案例的，且合同额超过40万元的，每提供一个得1分，没有不得分，最高5分。

	售后服务：
7分
	本项目整体及主要设备免费质保时间为3年（投影机灯泡1年），承诺增加1年免费质保加1分，最多加3分。
售后服务承诺优，服务响应迅速，按照承诺情况可得0-2分。
售后服务便利，在江苏省内有公司或分公司的加1分，在淮安有公司或分公司或淮安本地化服务证明（本地办事处成立时间不少于半年）的加2分（不累计加分，提供营业执照复印件或办事处证明材料，原件备查）。

	综合评价：2分
	根据投标文件响应情况、规范性等方面进行评价，最多得2分。


投标文件中提供上述各类证明材料的复印件，并加盖投标商公章，原件带至开标现场备查。
十一、无效投标与废标
有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：
1.未按招标文件要求交纳投标保证金的； 
2.未按照要求密封、盖章的；
3.不符合招标文件规定的资格要求的；
4.投标报价低于成本，或高于招标文件规定的最高限价，或显著高于市场价格的；
5.投标文件没有对招标文件进行实质性响应的（含技术指标有负偏离的）；
6.同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
7.不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；
8.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 
9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
10.经三分之二评委认定投标人品牌档次低于采购人推荐品牌档次的；
11.不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。
有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3.投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
　　4.因重要变故，采购任务取消的；
5.其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。
十二、定标与签约
1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为3天，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。
2.评审结果公示期满，中标单位在三日内来校领取中标通知书，并在三个工作日内与我校签订合同。若发生中标商未按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，我校有权不退还该中标商所交纳的投标保证金、取消一定时间内的投标资格，我校有权决定排名第二的递补为中标单位或重新组织招标。供货时间：2018年4月20日前。
3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。
十三、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。
十四、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。
[bookmark: _GoBack]技术咨询联系人：朱老师，联系电话：13915102469；
招标文件咨询联系人：董老师、范老师，联系电话：0517-83559815/83559069；
联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。



淮阴工学院招投标办公室
2018年3月14日






第二章 采购需求及性能要求

一、采购内容
设备清单如下：
	序号
	设备名称
	型号、规格设备参数（最低要求）
	数量

	1
	投影机
	推荐品牌：爱普生 索尼 卡西欧
1.3LCD液晶板：0.63英寸*3，单LCD液晶面板分辨1024*768
2.光通量彩亮度：≥3500流明（符合ISO21118标准）
3.投影机镜头变焦倍数：≥1.3倍  对比度：≥12000：1
4.灯泡寿命：≥10000小时
5.具有RJ45网络接口，HDMI接口，独立的vga输入输出接口，RS232控制接口，
6.具有垂直梯形校正功能
7.采用静电过滤网；
8.非OEM产品，提供3C认证（证书上需提供制造商名称和生产企业名称必须同一品牌）；
9.质量保证要求：原厂质保整机3年，灯泡壹年原件，加盖原厂公章，不接受复印件（合同签订前提供）。 
	25台

	2
	幕布
	推荐品牌：红叶 莱特斯 信鸽
100寸拉线电动幕布，白塑幕
	25个

	3
	互动电子黑板
	推荐品牌：峰宁 欧帝 创凯
1.正面显示为拼接而成的平面普通黑板，可以在上面用普通粉笔流畅书写。整机具有一键多媒体功能：当打开电源时，中间一块显示出液晶的显示画面，可以进行触摸互动，而关掉时，显示画面隐形，呈现为一个普通黑板，可以在上面使用粉笔、白板笔进行书写。
2. 显示尺寸≧86英寸，对比度≧4000:1，亮度≧410cd/㎡，单屏物理分辨率≧3840*2160。
3.触摸屏满足连接 Windows 操作系统（Win 7以上）的电脑外部设备时正常无障碍使用。连续响应速度≤10ms。触摸有效识别≤5 毫米。
4. 外部接口：HDMI≧1（当外部HDMI接口具有信号源输入时，信号强制显示，具有优先级，信号接 口具有抗静电干扰功能,具有隐藏式音箱设计，输出功率≥10瓦x2。
5.液晶显示屏与玻璃贴合度小于0.5MM，使中间无空气层，增强安全可靠性，提高画面清晰度，增强可视角度以及触摸灵敏度。主副屏之间的连接缝≤0.5mm，面板平整性≤1mm，黑色度差异≤10%;表面亮≥450cd/m²，透光率≥70%，水平可视角度≥170°（提供省级以上检验中心检验报告复印件加盖公章，原件备查）;
教学软件功能要求：内置课堂教学软件，为保证系统兼容性，系统需与智能黑板为同一厂家，提供对应软件的软件著作权证书复印件加盖原厂公章； 
内置PC配置要求：模块化，采用OPS插拔式架构，主机具有较强的防盗功能；最低配置：I5 CPU；4G DDR3；128G-SSD 固态硬盘；内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准；内置网卡：10M/100M/1000M自适应；window7以上正版系统； 接口：HDMI≧1，VGA≧1，USB≧4，RS232≧1；
安全检测：整机屏幕采用钢化玻璃，使用1kg钢球，在1.5m以上处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常（提供检测报告）
	2块

	4
	扩音系统
	推荐品牌：昊天 唐朝、朗讯等
采用移频扩音技术，有防啸叫功能，每台主机配3个界面话筒（2只墙面，1只桌面）； 
话筒要求：超强指向性，超心型；高灵敏度、低失真；3－9V供电；频率范围：50Hz－15000Hz；.灵敏度：-36dB±2dB；输出阻抗：200Ω；信噪比：76dB；
功放要求：支持网络中控远程音量控制；全数字电位器，带音量存储记忆功能（当关闭电源后所有设置恢复至初始状态）；四路以上话筒输入，两路以上线路输入，两路线路输出，内置2.4G蓝牙无线话筒单元，2.4G无线采用一拖二技术可实现两只话筒同时使用；移频频率响应：150 Hz～8K Hz；输出功率：2×100W（RMS 4Ω）； 
	27套

	5
	音柱
	推荐品牌：昊天 唐朝、朗讯等
1.输出功率：60W-100W
2.阻抗：8欧姆
3.频率响应：68Hz-20KHz
4.单元构成：Low 6.5”*1 , Hi 1”*1
5.灵敏度：90dB(1w/1m)
	27套

	6
	固态硬盘
	推荐品牌：三星 朗科 WD 希捷 intel 金士顿
Ssd固态硬盘 120G
	53块

	7
	中控
	推荐品牌：控智 得实 快思聪
1.包含面板、刷卡器等所需配件；
2.支持话筒、线路音量大小控制；台式机、笔记本信号输入；电动幕、投影机控制；
3.采用TCP/IP技术，内嵌RJ45标准接口；内置IP全双工对讲系统；
4.可跨网段对设备进行远程控制、检测；内设投影机视频线、电脑VGA线断线报警监控；具有完整的自检、自测功能；控制机可放置在任意网段并能完成对中控设备的管理，中控设备所在网段无需再增加额外电脑；
5.支持远程软件控制，管理；可以远程控制教室端设备，远程检测教室设备的工作状态、参数设置等；
6.支持刷校园卡解锁讲台抽屉门，卡权限设置，根据课表信息进行批量授权和单个授权；具有远程授权功能，支持本地存储授权数据，支持断网刷卡；在无卡条件下，需提供远程开锁等智能化应急开锁方式；
7.除投影机、银幕以外，将所有设备集中于全封闭的讲台内，实现全封闭管理；支持设备故障自动检测，上报至管理平台；
8.支持自定义面板按键功能；支持一键开、关机；刷卡打开讲台抽屉后，所有设备供电，面板可操作，讲台抽屉门锁止后，自动按顺序关闭设备，1分钟（时间可定义）后切断电源，控制面板不可操作；
9.所投网络中控设备生产厂家对此项目的免费技术支持提供承诺原件（签订合同前提供） 。
	27套

	8
	多媒体总控运维管理平台
（软件）
	1.具有B/S架构与C/S架构两种方式，组建方式灵活，具备多校区、多客户端（PC/移动客户端）、多用户权限管理（管理员、操作员、查询用户）。
2.远程控制教室中控系统开关、投影机开关，幕布的升降及对多媒体系统进行锁定和解锁；可单独或批量控制教室设备；可对各多媒体教室进行分组管理；
3.可远程查看多媒体教室系统设备运行状态，中控网络连接状态显示；具有查看投影机灯泡使用时间、工作状态等信息；
4.具备批量按课表进行批量刷卡授权和单个授权等功能，自动统计刷卡信息；
5.卡处理系统：远程写卡、发卡、挂失/解挂、权限设定、刷卡记录查询、数据管理等。
6.设备检测系统：投影机灯泡使用时间、设备使用统计。
7.具备手机客户端远程控制功能，可以在2G\3G\4G网络、校园无线WIFI网络运行；手机客户端可以监视教室多媒体系统运行状态，实时获取教学系统异常信息，并可对教室设备进行系统加锁解锁、上下课等控制；
8.与移频功放配合实现网络中控平台远程控制功放音量； 
	1套

	9
	摄像头
	配套多媒体总控运维管理平台使用，全高清200W像素以上
	27只

	10
	移动管理终端
	推荐品牌：微软  戴尔  IBM
配置：I5 7300U/8G内存/256SSD/原装商用版WIN10
	1台

	11
	多媒体
讲台
	刚木结构，台体全钢结构，采用优质冷轧铁板；台面采用高级油漆实木；显示器镶嵌在桌内，角度自由调节，面罩方便打开，便于清理灰尘；抽屉采用直线定位滑道，电控锁；尺寸按要求定制(长800mm*宽640mm*高950mm)，可喷印学校logo。
	27张

	12
	辅材
	含：插排/讲台内小交换机/各类线材/吊架等工程所需一切耗材/系统集成调试费/税
	27套


说明：投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的基本要求，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。投标人可投质量、性能更优的产品。
二、性能要求
1.本项目所建多媒体教室须支持跨校区跨网段、远程可视、可控管理；
2.所提供中控或刷卡控制器须能与现有授权系统对接。
3.多媒体教室总控运维管理平台应为成熟的产品。
如有不清楚的地方，请与朱老师联系，联系电话：13915102469。
三、其它要求
1.因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足招标人所需要的功能及参数要求。
2.投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标书时要求不够具体，投标人也须保证安装后就能正常工作。
3.售后免费保修时间最低要求为3年（投影机灯泡1年），做到24小时内服务快速响应，并提供免费质保期满后的设备维修、零配件、技术服务等价格清单。

第三章 合同主要条款

1.合同金额
*********（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费及附件、辅材等一切费用。
2.交货期（完工期）
中标人在2018年4月20日前将合同标的运送到招标人指定地点。
3.交货地点
江苏省淮安市淮安区淮阴工学院萧湖双创基地。
4.付款方式
合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。
5.保修期及售后服务
（1）验收合格后系统免费保修    年（不少于3年）；
（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；
（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；
（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。
6.安装、调试及验收要求
（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；
（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方，完成货物的安装、调试工作；
（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；
（4）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，签署验收合格报告；
（5）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；
（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。 
 

第四章 投标文件样式

一  投 标 函
淮阴工学院招投标办公室：
我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：
1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。
3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。
5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。
7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
地    址：                             邮政编码：                      
电    话：                             传    真：                      
Email：                            
                  
供应商名称：                                （公章）  
授权代表（签名）：                           
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1] 日   期：                                   
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二  法定代表人资格证明
淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
供应商名称：                                  （公章）
日期：                 年         月         日

 (
法人代表身份证复印件粘贴处
)
三  法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________  ______

被授权人签字：____________  ________

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

 (
被授权人身份证复印件粘贴处
)




四  报价明细表
单位:人民币/元
	序号
	货物名称
	品牌、规格型号、原产地、质保期
	数量
	单价
(元)
	总价
（元）

	1
	投影机
	
	25台
	
	

	2
	幕布
	
	25个
	
	

	3
	互动电子黑板
	
	2块
	
	

	4
	扩音系统
	
	27套
	
	

	5
	音柱
	
	27套
	
	

	6
	固态硬盘
	
	53块
	
	

	7
	中控
	
	27台
	
	

	8
	多媒体总控运维管理平台（软件）
	
	1套
	
	

	9
	摄像头
	
	27只
	
	

	10
	移动管理终端
	
	1台
	
	

	11
	多媒体讲台
	
	27张
	
	

	12
	辅材
	
	27套
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                                 元（￥            ）



投标人（加盖公章）：            

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：                  

注：
1.所有价格用人民币报价。
2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。
3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

五  技术要求响应偏离表
	序号
	项目采购需求中主要技术
条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离
情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人:     （加盖公章）     
法定代表人或其委托受托人签章:               
注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 
（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。

六 淮阴工学院投标保证金退款单

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。


                        公司授权代表（签名）：
                                                  （公章）
                                                  年  月  日


	项目名称、项目号
	

	公司名称
	

	开户行详细信息（支行）
	

	退款账号（退款至原汇款、转账账号）
	

	公司联系人
	

	联系电话
	手机：                      办公电话：


备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。






七  投标文件材料袋格式



项目名称                                   
项目编号                                   
投标内容               全部投标            
投标商名称                                 
投标商法人或委托人                         
投标商联系电话   （含固定电话和手机）      
投标商传真                                 
投标商地址                                 
投标商电子邮箱                             
投标商邮编                                 
投标时间                                   

