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第一章 投标须知
一、项目名称：GPU服务器、WEB应用安全网关、存储扩容等设备采购

二、项目预算：173万元
项目具体要求见招标文件（第二章）。
三、投标人的资格条件
参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的独立企业法人，企业经营范围与本项目相关；
2.参加本次投标的投标人若非生产企业，须具有本产品代理、经销等资格，具有产品授权的视同具备这一条件；
3.具有良好的经营行为和经营业绩，在招投标活动中无不良记录；

4.本次招标不接受联合体供应商参加投标。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。
四、投标人资格审查方式
开标时进行资格审核，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。
五、招标文件
投标人可直接在学校网站（ http://zbb.hyit.edu.cn/或http:// www.hyit.edu.cn/html/zhaobiaogonggao/）下载招标文件电子文档，招标文件售价：500元/份，投标人在投标前到淮阴工学院财务处（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院行政楼103室，联系电话是：0517-83599189）交纳该费用，交后一律不退。
六、投标保证金
投标保证金金额为3.4万元整。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处缴纳，开据投标保证金收据。未中标单位在评标结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后办理保证金退款。在设备供货、验收合格后办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。
七、投标文件组成
1.投标函（见第四章）。
2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。投标人须对项目全部内容进行投标。
3. 资格证明材料：法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）和受托人身份证（复印件），营业执照（具有本次采购相关的营业范围，复印件），税务登记证（复印件），若非生产企业须具有制造厂家产品代理、经销等资质证明材料，与本次采购、供货、安装、售后服务等方面相应资质证明材料。
4.售后服务、质量保障、质保时间承诺等材料。
5.所投设备(包括附件)的彩页、技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章）。
6.2015年1月1日以后签订的数据中心类产品合同业绩证明材料（提供与本项目需求相关的供货合同复印件，合同金额要求100万元以上，原件带至现场备查）。
7.技术要求和评分标准中要求提供的其他材料。
1-7项材料按顺序装订，原件备查。
八、现场勘察安排

本次投标前投标人必须进行现场勘察，以保证项目实施。不参加现场勘察的投标人其方案不得分（评分标准中为7分）。
现场勘察时间：2018年1月25日；联系人：于老师，联系电话：051783591151,13952335633。
九、投标文件递交时间、地点
1.投标文件递交时间：2018年2月9日上午9:00-10:30。
2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、标书材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区行政楼203室），送往其它部门无效。
3.投标文件要求：编制一式六份投标文件（包括一份正本和五份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，招标人不退还投标人所投招标文件。
十、开标时间及地点
1.开标时间：2018年2月10日（暂定）；  
2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区行政楼203室。
十一、评标办法
我校评标小组将本着公平、公正、公开原则，对投标人的报价、技术性能、实施方案、资质、服务、业绩、对招标文件的响应程度等方面因素进行综合评分。若投标不足三家或有效响应不足三家，我校有权采用竞争性谈判等其他方式确定供货商。
评分采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的为第一中标候选人。评分标准为如下：
	评分因素
	评分标准

	价格:50分
	满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50分

	技术要求：23分
	（1）投标人所投产品品牌影响力全部不低于推荐品牌加3分，有一个不低于加1分。
（2）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件“技术要求”中标注“★”部分技术参数要求的得20分，未完全满足的作无效投标处理。
（3）投标人所投产品技术参数与招标文件“技术要求”中未标注“★”部分技术参数要求相比较，以20分为基数，有一项负偏离扣1分，超过5项负偏离的作无效投标处理。 

	方案：7分
	标书能够充分了解计算机学院与软件工程学院信息化及数据中心现状，进行充分设计和响应。技术方案切实、可靠、具体。最优的得4-3 分，良好的得2分，一般的得 1分，差的不得分。

	
	实施方案中设备安装、集成调试、项目进度计划、人员配置等合理、可行，满足学校要求。最优得3 分，良好的得2分，一般的得 1分，差的不得分。

	企业能力与资质：
10分
	投标人具有计算机信息系统集成与服务二级或以上资质得3分，具有计算机信息系统集成与服务三级得2分,具有计算机信息系统集成与服务四级得1分，没不得分。投标人参加投标时需提供证书复印件加盖投标人公章,原件带至投标现场备查。

	
	投标人2015年1月1日以后签订实施过单项合同金额达到 100 万元及以上的数据中心类项目（指单项合同中主要包含服务器、存储、虚拟化软件部分），每提供一个得1分，没有不得分，最高4分。投标人参加投标时需提供证书复印件加盖投标人公章，原件带至投标现场备查。

	
	投标人委派的实施工程师具有 VCP 证书认证得 1 分，没有不得分。需提供工程师最近半年的社保缴费证明。投标人参加投标时需提供证书复印件加盖投标人公章,原件带至投标现场备查。（委派工程师必须为自有员工，提供近三个月来的社保证明材料）

	
	投标人委派的实施工程师具有所投品牌存储厂商认证工程师得1分。投标人参加投标时需提供证书复印件加盖投标人公章，原件带至投标现场备查。（委派工程师必须为自有员工，提供近三个月来的社保证明材料）

	
	投标人委派的实施工程师具有CISP认证工程师得1分。投标人参加投标时需提供证书复印件加盖投标人公章，原件带至投标现场备查。（委派工程师必须为自有员工，提供近三个月来的社保证明材料）

	售后服务：
8分
	依据售后服务及培训方案内容、服务方式、响应时间等以及是否满足招标文件的要求进行评分，优得3分，良得2分，合格得1分，不合格不得分。

	
	投标人通过ITSS信息技术服务成熟度三级或以上符合性认证得1分；没有以上认证不得分。投标人参加投标时需提供证书复印件加盖投标人公章，原件带至投标现场备查。

	
	投标人能够承诺在质保期内，提供半小时响应，2小时间现场支持服务，投标人在淮安市行政区域内有工商机构登记注册的公司、分公司或相关机构的得2分。
投标人能够承诺在质保期内，提供半小时响应，4小时间现场支持服务，在江苏省或周边省份有工商机构登记注册的公司、分公司或相关机构的得1分。本项最多得2分。

	
	本次所投全部质保必须达到售后服务要求，每增加1年加1分，最高得2分。

	综合评价：

2分
	根据投标文件响应情况、规范性、合理性酌情打分。


备注：不参加现场勘察的投标人其方案不得分。
十二、无效投标与废标
有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：
1.未按招标文件要求交纳投标保证金的； 
2.未按照要求密封、盖章的；
3.不符合招标文件规定的资格要求的；
4.投标报价低于成本，或显著高于市场价格的；
5.投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；
6.同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
7.不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；
8.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
10、经三分之二评委认定投标人品牌档次低于采购人推荐品牌档次的；
11.不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。

有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3.投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
　　4.因重要变故，采购任务取消的；
5.其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。
十三、定标与签约
1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为3天，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。
2.公示期满无异议，中标单位来校领取中标通知书。中标单位接到中标通知后须在三个工作日内前来我校签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，该中标商所交纳的投标保证金不予退还，我校有权决定第二中标单位或重新组织招标。供货时间在签订合同后45天内。
3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规处以取消中标资格、不退投标保证金、禁止1-3年内的投标资格等处罚，并列入不诚信名单。
十四、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。
十五、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。

招标文件咨询联系人：董老师、范老师，联系电话：0517-83559815、83559069；
联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院行政楼203室。
淮阴工学院招投标办公室
2018年1月18日
第二章 采购需求及性能要求
    一、采购内容
	序号
	项目名称
	规格要求
	数量
	售后服务

	1
	GPU服务器
	见技术条款
	1台
	1年

	2
	WEB应用安全网关
	见技术条款
	1台
	3年

	3
	存储扩容
	见技术条款
	1项
	3年


说明：投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，在推荐品牌之外，欢迎质量性能更优的品牌参与投标，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

本项目非单纯货物采购，供应商需现场考察后提交扩容方案，并要求供应商自身有认证能力的工程师方可实施。项目验收后需每月提供一次巡检报告以保障系统正常运行和故障的发现处理。
二、要求
1、技术要求
1．1 GPU服务器(推荐品牌：思腾合力、浪潮、NVIDIA)
	★计算能力
	不低于960 TFLOPS 半精度计算能力

	★CPU
	2颗Intel Xeon E5-2698v4(2.2GHz/20c)9.6GT/50ML

	★内存
	不低于512GB DDR4 2133 MHz LRDIMM

	★硬盘
	至少四块SSD 固态硬盘，单块>=1.92TB，可支持不少于20个硬

盘插槽

	★GPU
	8颗Tesla V100 ，CUDA Cores不少于40960，Tensor Cores

不少于5120

	
	HBM2堆栈式内存，单卡16GB显存

	★NVLink
	GPU之间采用NVLink高速互联技术，聚合带宽>=300GB/s

	★网络接口
	支持双万兆以太网，四个100Gb/s Infiniband 网络

	功耗
	不高于3500W

	高度
	不高于4RU

	重量
	不高于200磅

	操作系统
	支持Ubuntu Server Linux系统

	★软件
	1、 提供针对平台专门再优化的深度学习框架，包括Caffe/Caffe2/TensorFlow/Torch/Theano/CNTK/MxNet等，并以docker 镜像的方式提供；

2、 设备原厂不低于一年云服务，通过云端更新上述镜像文件，提供远程在线仓库存储；

3、针对上述不同的深度学习框架，提供原厂持续的编译、优化支持;

4、针对系统本身，提供云端技术支持，OS升级、BMC升级、BIOS升级等;

	★服务
	投标人参加投标时，必须提供其承诺在成交后、签订合同前能够提供所报产品的生产厂家针对本项目出具一年原厂质保函的书面承诺函，未提供的作无效响应文件处理。


1．2 WEB应用安全网关（推荐品牌：绿盟、天融信、启明星辰）

	指标
	指标要求

	★规格性能
	标准1U设备，标配6个10/100/1000 Base-T接口，1个扩展槽。包含三年Web应用防护特征库升级授权。

	
	吞吐量≧6G

	
	并发连接数≧320万

	
	每秒新建连接数≧3万

	接入模式
	支持透明、代理模式、单臂部署。

	协议识别与分析
	采用基于行为分析的检测技术，对0day攻击能够很好地防范。

	
	支持对Web相关应用协议进行自定义，并提供详细协议分析变量。

	常见应用层攻击防护
	能够针对基于HTTP/HTTPS/FTP协议的蠕虫攻击、木马后门、间谍软件、灰色软件、网络钓鱼等行为进行检测与防护。

	★Web攻击防护
	具备HTTPS应用防护能力。

	
	具备SQL注入攻击的检测与防御能力。

	
	具备XSS攻击的检测与防御能力。

	
	具备爬虫、CGI、漏洞扫描检测检测与防御能力，提供截图证明。

	
	内置Web应用防护事件库，并提供定期升级，能够针对最新及热点Web攻击事件进行快速响应。

	
	具备SYN Flood/UDP Flood/ICMP Flood攻击、XML DoS、HTTP Flood CC攻击检测与防御能力。

	Web非授权访问防护
	应具备CSRF攻击检测与防御能力，提供截图证明。

	
	应支持Cookie信息防篡改功能，至少包括Cookie签名、Cookie保护属性设置。

	
	应支持网站盗链行为检测与防御。

	Web恶意代码防护
	应具备网页挂马检测与防御能力，提供截图证明。

	
	应具备WebShell检测与防御能力。

	Web应用合规
	应具备基于URL的应用层访问控制功能。

	
	支持文件上传下载控制功能。

	
	支持Web表单关键字过滤功能。

	Web应用交付
	支持针对重点URL的网页防篡改功能，同时不会对Web服务器及Web应用系统造成额外影响。

	
	支持基于URL的流量控制功能。

	
	支持多服务器负载均衡功能，应至少支持3种负载均衡算法。

	实时响应
	应支持获取Web安全事件的原始攻击信息。

	资质
	具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》
具备《CVE兼容性证书》

具备IPv6证书
连续三年获得OWASP颁发《WEB应用防火墙认证证书》
具备国家信息安全漏洞共享平台2016年原创漏洞报送突出贡献证书。
为微软MAPP计划（Microsoft Active Protections Program）成员。
投标人参加投标时，必须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章。

	服务
	投标人参加投标时，必须提供其承诺在成交后、签订合同前能够提供所报产品的生产厂家针对本项目出具三年原厂质保函的书面承诺函，未提供的作无效响应文件处理。


1.3  存储扩容（推荐品牌：神州云科、EMC、华为）

	指标项
	指标要求

	基本要求★
	完全兼容现有设备EMC VNX5400

	磁盘及磁盘柜1★
	要求能够支持SSD、SAS及SATA磁盘混插；本次要求配置:不低于2U 25*2.5磁盘扩展柜×2，50块2.5寸600G 10K SAS硬盘，配置相应的主机连接线缆；

	磁盘及磁盘柜2★
	要求能够支持SSD、SAS及SATA磁盘混插；本次要求配置:

不低于3U 15*3.5寸磁盘扩展柜，30块3.5寸4T 7.2K NL-SAS硬盘，配置相应的主机连接线缆；

	★服务
	投标人参加投标时，必须提供其承诺在成交后、签订合同前书面承诺所投产品支持EMC原厂主机质保三年，未提供的作无效响应文件处理。


第三章 合同主要条款
1.合同金额
合同金额（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费及附件、辅材等一切费用。
2.交货期（完工期）
中标人在签订合同后45天内将合同标的运送到招标人指定地点。
3.交货地点
江苏省淮安市枚乘东路1号北园11楼1楼数据中心，淮阴工学院计算机与软件工程学院。
4.付款方式
合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。
5.保修期及售后服务
（1）验收合格后整机免费保修           ；
（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；
（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；
（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。
6.安装、调试及验收要求
（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；
（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方，完成货物的安装、调试工作；
（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；
（4）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，签署验收合格报告；
（5）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；
（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。 

第四章 投标文件样式
一  投 标 函
淮阴工学院招投标办公室：
我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：
1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。
3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。
5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。
7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
地    址：                             邮政编码：                      
电    话：                             传    真：                      

Email：                            
供应商名称：                                （公章）  

授权代表（签名）：                           

 日   期：                                   
二  法定代表人资格证明
淮阴工学院招投标办公室：
姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
供应商名称：                                  （公章）
日期：                 年         月         日


三  法定代表人授权书
淮阴工学院招投标办公室：
公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。
本授权书于_______年____月____日签字生效。
法定代表人签字：____________  ______
被授权人签字：____________  ________

供应商名称：                         （公章）
日期：             年      月      日

四  报价明细表
单位:人民币/元
	序号
	货物名称及商标名称
	规格型号、原产地及生产厂名、质保期等
	单价（元）
	数量
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                                 元（￥            ）


投标人（加盖公章）：            
法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：                  
注：
1.所有价格用人民币报价。
2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。
3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。
五  技术要求响应偏离表
	序号
	项目采购需求中主要技术
条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数等描述
	偏离
情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：请务必对照技术指标一一列出投标产品的技术指标等情况。本产品信息不得完全拷贝招标文件中的技术要求。
投标人:     （加盖公章）     

法定代表人或其委托受托人签章:               

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。
六 淮阴工学院投标保证金退款单
淮阴工学院财务处：
我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。
                        公司授权代表（签名）：
                                           （公章）
                                          年  月  日
	项目名称、项目号
	

	公司名称
	

	开户行详细信息（支行）
	

	退款账号（退款至原汇款、转账账号）
	

	公司联系人
	

	联系电话
	手机：                      办公电话：


备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。
七  投标文件材料袋格式
项目名称                                   

项目编号                                   

投标内容             全部投标              

投标商名称                                 

投标商法人或委托人                         

投标商联系电话   （含固定电话和手机）      

投标商传真                                 

投标商地址                                 

投标商电子邮箱                             

投标商邮编                                 

投标时间                                   
















法人代表身份证复印件粘贴处




















被授权人身份证复印件粘贴处
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